Hodnoticí standard

Topenář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem (kód: 36-148-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:
Topenář
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3

Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v palivech pro topidla na biomasu
3
Orientace v technické dokumentaci otopných soustav a vnitřních vodovodů
3
Orientace v topidlech na biomasu s teplovodním výměníkem
3
Orientace v konstrukci kamen na biomasu s teplovodním výměníkem
3
Orientace v technických normách a právních předpisech pro otopné soustavy s topidly na biomasu s teplovodním výměníkem
3
Navrhování tepelného výkonu topidla a součinnost s profesí kamnář
3
Orientace v konstrukci kamen na biomasu s teplovodním výměníkem a napojení do otopné soustavy
3
Orientace v systémech zapojení kamen do okruhu vytápění a ohřevu teplé vody
3
Připojení kamen na biomasu s teplovodním výměníkem na otopnou soustavu a uvedení do provozu
3
Montáž ochranných a zabezpečovacích prvků kamen na biomasu s teplovodním výměníkem proti přehřátí
3
Regulace otopné soustavy s kamny na biomasu s teplovodním výměníkem
3
Provedení topné zkoušky kamen na biomasu s teplovodním výměníkem
3
Platnost standardu
Standard je platný od:
19.12.2014
Topenář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem, 30.4.2025 2:58:41
Strana 1 z 10

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Orientace v palivech pro topidla na biomasu
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat biopaliva dle ČSN EN 14 961-1až 5, jejich výhody a nevýhody
Písemné ověření
b) Popsat vlastnosti biopaliv – výhřevnost, vlhkost, spaliny, zplodiny hoření, skladování, doprava
Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
Orientace v technické dokumentaci otopných soustav a vnitřních vodovodů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Orientovat se v ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části a ČSN 01 3452 Technické výkresy - Instalace - Vytápění a chlazení
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b) Číst výkresy rozvodů vytápění a zařízení včetně technické zprávy
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c) Zakreslit vedení rozvodů vytápění včetně zdroje tepla a otopných těles
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Orientace v topidlech na biomasu s teplovodním výměníkem
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Orientovat se v technické dokumentaci topidel na biomasu - krbových kamen, přenosných kuchyňských sporáků, kachlových kamen a kachlových sporáků
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b) Číst výkresy individuálně stavěných topidel s teplovodním výměníkem, používat odbornou terminologii z oblasti instalací teplovodního vytápění
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
Orientace v konstrukci kamen na biomasu s teplovodním výměníkem
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat konstrukci kamen s teplovodním výměníkem
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b) Popsat přívod vzduchu, vlivy vzduchu na hoření, úspory a bezpečnost
Písemné a ústní ověření
c) Popsat rozdělení výkonu kamen do vnějšího prostoru a do teplovodního výměníku
Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Topenář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem, 30.4.2025 2:58:41
Strana 2 z 10

Hodnoticí standard

Orientace v technických normách a právních předpisech pro otopné soustavy s topidly na biomasu s teplovodním výměníkem
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Orientovat se v ČSN 734 201 Komíny a kouřovody – navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliva
Písemné ověření, test
b) Orientovat se v ČSN 73 4231 Kamna – Individuálně stavěná kamna
Písemné ověření, test
c) Orientovat se v ČSN 73 4232 Sporáky – Individuálně stavěné sporáky
Písemné ověření, test
d) Orientovat se v ČSN EN 14785 Spotřebiče spalující dřevní pelety k vytápění obytných prostorů. Požadavky a zkušební metody
Písemné ověření, test
e) Orientovat se v ČSN EN 14785 Spotřebiče spalující dřevní pelety k vytápění obytných prostorů. Požadavky a zkušební metody
Písemné ověření, test
f) Orientovat se v ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody
Písemné ověření, test
g) Orientovat se v ČSN EN 12 828 Tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních tepelných soustav
Písemné ověření, test
h) Orientovat se v ČSN EN 12 828 Tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních tepelných soustav
Písemné ověření, test
i) Orientovat se v ĆSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž
Písemné ověření, test
j) Orientovat se v NV č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv
Písemné ověření, test
k) Uvést podmínky oprávnění pro instalaci topidel na biomasu dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů
Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Navrhování tepelného výkonu topidla a součinnost s profesí kamnář
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vypočítat tepelnou ztrátu prostoru určeného k vytápění
dle ČSN 73 4231, ČSN EN 15 544
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b) Navrhnout ve spolupráci s kamnářem vhodný typ a tepelný výkon kamen pro daný objekt nebo jeho část, připojení na otopnou soustavu, odvod spalin a přívod vzduchu
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c) Posoudit připojení topidla na biomasu dle TPG 704 01 a řešení přívodu vzduchu v případě instalace plynových spotřebičů typu B v prostoru vytápěném kamny na biomasu
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Topenář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem, 30.4.2025 2:58:41
Strana 3 z 10

Hodnoticí standard

Orientace v konstrukci kamen na biomasu s teplovodním výměníkem a napojení do otopné soustavy
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat konstrukci kamen s teplovodním výměníkem, funkci konstrukčních částí a jejich vzájemnou vazbu
Písemné ověření s ústním vysvětlením
b) Vysvětlit účel instalace oběhového čerpadla, ventilu řízení zpětné teploty a ventilu zabraňujícímu kondenzaci v kamnech
Písemné ověření s ústním vysvětlením
c) Vysvětlit účel, smysl a nezbytnost akumulační nádrže
Písemné ověření s ústním vysvětlením
d) Popsat způsoby ochrany otopné soustavy proti přehřátí chladící smyčkou a záložním zdrojem; popsat důsledky výpadku sítě a havarijní stavy
Písemné ověření s ústním vysvětlením
e) Popsat napojení kamen na kouřovod dle ČSN 734 201
Písemné ověření s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Orientace v systémech zapojení kamen do okruhu vytápění a ohřevu teplé vody
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat zásady zapojení kamen do otopné soustavy dle ČSN 060310
Písemné ověření s ústním vysvětlením
b) Popsat schéma zapojení kamen do otopné soustavy s akumulační nádobou (včetně výroby teplé vody)
Písemné ověření s ústním vysvětlením
c) Popsat zapojení kamen do otopné soustavy (včetně výroby teplé vody) s akumulační nádobou a solárními panely
Písemné ověření s ústním vysvětlením
d) Popsat zapojení kamen do otopné soustavy nebo na ohřev teplé vody bez akumulace
Písemné ověření s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Připojení kamen na biomasu s teplovodním výměníkem na otopnou soustavu a uvedení do provozu
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Připojit vnější přívod vzduchu, topnou vodu a zabezpečovací prvky proti přehřátí ke kamnům na biomasu s teplovodním výměníkem
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b) Namontovat a zapojit regulaci a oběhová čerpadla včetně zapojení zatápěcího okruhu bránícího nízkoteplotní korozi výměníku
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c) Připojit kamna na otopnou soustavu, naplnit otopnou soustavu vodou (topným médiem) a nastavit optimální provozní podmínky
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d) Provést funkční zkoušku - kontrolu spalin a přípravu pro topnou zkoušku
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Topenář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem, 30.4.2025 2:58:41
Strana 4 z 10

Hodnoticí standard

Montáž ochranných a zabezpečovacích prvků kamen na biomasu s teplovodním výměníkem proti přehřátí
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat význam, konstrukci a montáž dochlazovací smyčky napojené na vnější rozvod vody
Písemné ověření s ústním vysvětlením
b) Popsat význam, konstrukci a montáž náhradního zdroje elektřiny pro oběhové čerpadlo
Písemné ověření s ústním vysvětlením
c) Popsat zabezpečovací zařízení otevřené (samotížné) otopné soustavy dle ČSN 06 0830 s akumulací a bez akumulace (bez oběhového čerpadla) včetně zabezpečení pomocí trojcestného ventilu s napojením do odpadu a na vodu z vodovodního řádu
Písemné ověření s ústním vysvětlením
d) Vyjmenovat druhy pojišťovacích a zabezpečovacích zařízení, otopných soustav v budovách, jejich vlastnosti a použití
Písemné ověření s ústním vysvětlením
e) Provést funkční kontrolu zařízení uvedených v kritériích a), b), c) a d)
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Regulace otopné soustavy s kamny na biomasu s teplovodním výměníkem
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Nastavit prvky otopné soustavy, ventily, čerpadlo, plnění akumulační nádrže, teplotu teplé vody, regulaci teploty vytápěného prostoru
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b) Nastavit prvky otopné soustavy bez akumulační nádrže a nastavit regulaci teploty vytápěného prostoru
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c) Seřídit regulaci a funkci kamen připojených na akumulační nádobu
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Provedení topné zkoušky kamen na biomasu s teplovodním výměníkem
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat zkušební podmínky dle ČSN 06 0310 pro provedení zkoušky těsnosti kamen a otopné soustavy, vysvětlit postup
Ústní ověření
b) Provést zkoušku těsnosti a funkčnosti otopné soustavy dle ČSN 06 0310
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c) Provést zkoušku zabezpečovacího zařízení kamen dle ČSN 06 0830
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d) Vypracovat protokol o provedených zkouškách kamen, zabezpečovacího zařízení a otopné soustavy dle ČSN 06 0310
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Topenář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem, 30.4.2025 2:58:41
Strana 5 z 10

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná
osoba
informuje,
které
doklady
musí
uchazeč
předložit,
aby
zkouška
proběhla
v
souladu
s
platnými
právními
předpisy.
Před
zahájením
vlastního
ověřování
musí
být
uchazeč
seznámen
s
pracovištěm
a
s
požadavky
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
a
požární
ochrany
(PO).
Zdravotní
způsobilost
je
vyžadována.
(odkaz
na
povolání
v
NSP
-
http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=153&kod_sm1=41).
 
Jedná
se
o
PK,
pro
účely
§
10d
zákona
č.
406/2000
Sb.,
o
hospodaření
energií,
ve
znění
pozdějších
předpidů.
Metodický
pokyn
k
naplnění
požadavků
§10d
zákona,
je
zveřejněn
na
http://www.mpo.cz/cz/energetika
-
a
-
suroviny/energeticka
-
legislativa/
 
Vstupní
požadavky:
uchazeč
o
tuto
profesní
kvalifikaci
musí
být
držitelem
úplné
profesní
kvalifikace
instalatér,
kterou
doloží:
a)
Dokladem
o
absolvování
středního
vzdělání
s
výučním
listem
v
oboru
vzdělání
36
-
52
-
H/01
Instalatér
nebo
b)
Osvědčeními
o
získání
profesních
kvalifikací
skládajících
úplnou
profesní
kvalifikaci
Instalatér:
36
-
003
-
H
Montér
vnitřního
rozvodu
vody
a
kanalizace,
36
-
004
-
H
Topenář
a
36
-
005
-
H
Montér
vnitřního
rozvodu
plynu
a
zařízení.
Dále
musí
být
držitelem:
-
Osvědčení
ZK
942
31
pro
pájení
naměkko
-
Osvědčení
ZK
311
1.1
pro
svařování
kovů
plamenem
-
Osvědčení
Lisování
mědi
pro
spojování
potrubí
z
mědi
nerozebíratelnými
spoji.
 
Uchazeč
musí
být
vybaven
vlastním
pracovním
oděvem,
obuví
a
osobními
ochrannými
pracovními
prostředky
odpovídajícími
prováděným
pracím.
 
Metodické
pokyny
 
Při
ověřování
odborných
kompetencí
je
třeba
respektovat
ustanovení
platných
technických
norem
a
právních
předpisů:
ČSN
01
3420
Výkresy
pozemních
staveb
–
Kreslení
výkresů
stavební
části
ČSN
73
4230
Krby
s
otevřeným
a
uzavíratelným
ohništěm
ČSN
73
4231
Kamna
–
Individuálně
stavěná
kamna
ČSN
73
4232
Sporáky
–
Individuálně
stavěné
sporáky
ČSN
EN
13229
Vestavné
spotřebiče
k
vytápění
a
krbové
vložky
na
pevná
paliva
-
Požadavky
a
zkušební
metody
ČSN
734
201
Komíny
a
kouřovody
–
Navrhování,
provádění
a
připojování
spotřebičů
paliv
ČSN
EN
14
961
-
1
Tuhá
biopaliva
-
Specifikace
a
třídy
paliv
-
Část
1
Obecné
požadavky
ČSN
EN
14
961
-
2
Tuhá
biopaliva
-
Specifikace
a
třídy
paliv
-
Část
2
Dřevní
pelety
pro
maloodběratele
ČSN
EN
14
961
-
3
Tuhá
biopaliva
-
Specifikace
a
třídy
paliv
-
Část
3
Dřevní
brikety
pro
maloodběratele
ČSN
EN
14
961
-
4
Tuhá
biopaliva
-
Specifikace
a
třídy
paliv
-
Část
4
Dřevní
štěpka
pro
maloodběratele
ČSN
EN
14
961
-
5
Tuhá
biopaliva
-
Specifikace
a
třídy
paliv
-
Část
5:
Palivové
dřevo
pro
maloodběratele
ČSN
75
5409
Vnitřní
vodovody
ČSN
01
3452
Technické
výkresy
-
Instalace
-
Vytápění
a
chlazení
ČSN
EN
12
828
Tepelné
soustavy
v
budovách
–
Navrhování
teplovodních
tepelných
soustav
ČSN
06
0830
Tepelné
soustavy
v
budovách
–
Zabezpečovací
zařízení
ĆSN
06
0310
Tepelné
soustavy
v
budovách
–
Projektování
a
montáž
Nařízení
vlády
č.
91/2010
Sb.,
o
podmínkách
požární
bezpečnosti
při
provozu
komínů,
kouřovodů
a
spotřebičů
paliv,
ve
znění
pozdějších
předpisů
Zákon
č.
406/2000
Sb.,
o
hospodaření
energií,
ve
znění
pozdějších
předpisů
Předpisy
BOZP
a
PO
související
s
prováděnými
činnostmi.
Technická
dokumentace
topidel
související
s
hodnocenými
činnostmi.
Technologické
postupy
a
informační
materiály
(např.
technické
listy)
související
s
hodnocenými
činnostmi.
 
Vzhledem
k
charakteru
některých
pracovních
činností
je
nutné
při
ověřování
způsobilostí
zajistit
uchazeči
pomoc
další
osoby
(např.
při
manipulaci
materiálu).
 
Při
praktickém
ověřování
jednotlivých
kompetencí
je
hodnocena
organizace
práce,
volba
a
dodržování
předepsaných
technologických
postupů,
volba
a
dodržování
pracovních
postupů,
volba
a
používání
nářadí,
zařízení
a
pracovních
pomůcek.
Dále
je
hodnoceno
dodržování
předpisů
BOZP
a
používání
osobních
ochranných
pracovních
prostředků,
Topenář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem, 30.4.2025 2:58:41
Strana 6 z 10

Hodnoticí standard

dodržování
předpisů
PO
a
hygieny
práce
a
kvalita
provedení
prací.

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
 
a)	Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání 36-52-H/01 Instalatér nebo 36-52-H/02 Mechanik plynových zařízení a min. 5 let odborné praxe ve funkci vedoucího montéra nebo ve funkci učitele odborného výcviku v oboru instalatér nebo mechanik plynových zařízení, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
b)	Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru 36-45-M/01 Technická zařízení budov (TZB) nebo v oboru 36-47-M/01 Stavebnictví, zaměření pozemní stavby a min. 5 let odborné praxe v řídících činnostech v oblasti TZB a stavební výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování TZB a stavebních oborů, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
c)	Vyšší odborné vzdělání v oborech technických zařízení budov nebo v oboru pozemní stavby a min. 5 let odborné praxe v řídících činnostech v oblasti TZB a stavební výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování TZB a stavebních oborů, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
d)	Vysokoškolské vzdělání v oborech technická zařízení budov nebo pozemní stavby a min. 5 let odborné praxe v řídících činnostech v oblasti TZB a stavební výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů TZB a stavebních oborů, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
 
Další požadavky:
a)	Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
b)	Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.
 
Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz
Topenář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem, 30.4.2025 2:58:41
Strana 7 z 10

Hodnoticí standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky
Vybavení pracoviště
 
Pracoviště umožňující realizaci zkoušek vybavené potřebnými materiály pro provádění montáží otopných soustav v budovách, mechanizmy pro dopravu materiálů a pomocnými zařízeními. 
Pracoviště musí být prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP, odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.“
 
Měřidla: metr, vodováha, posuvné měřítko, pásmo, ocelové měřítko, úhelník
 
Nářadí a zařízení: stůl se svěrákem čelisťovým a trubkovým, souprava pro svařování plamenem, pomůcky pro ohýbání trubek, souprava pro pájení mědi naměkko, souprava pro spojování trubek z mědi a oceli lisováním, ohýbačka na měděné trubky, sada stranových klíčů, gola sada, příklepová vrtačka, sada vrtáků do betonu a do kovů, sada šroubováků, stupňovitý klíč s račnou, pilka na kov, kladivo, sekáč, elektrické vrtací a bourací kladivo, souprava na řezání trubkových závitů, kleště kombinované, kleště sika, hasák, úhlová bruska, prodlužovaní kabel, sada pilníků, kartáč ocelový, detektor plynu elektronický, detekční sprej, zkušební přístroj na zkoušky těsnosti plynovodů.
 
Pomůcky: tužka, lihový fix
 
Zdroj elektrické energie 230 V.
 
Technické normy a právní předpisy:
ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části
ČSN 73 4230 Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm
ČSN 73 4231 Kamna – Individuálně stavěná kamna
ČSN 73 4232 Sporáky – Individuálně stavěné sporáky
ČSN EN 13229 Vestavné spotřebiče k vytápění a krbové vložky na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody
ČSN 734 201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
ČSN EN 14 961-1 Tuhá biopaliva-Specifikace a třídy paliv - Část 1 Obecné požadavky
ČSN EN 14 961-2 Tuhá biopaliva-Specifikace a třídy paliv - Část 2 Dřevní pelety pro maloodběratele
ČSN EN 14 961-3 Tuhá biopaliva-Specifikace a třídy paliv - Část 3 Dřevní brikety pro maloodběratele
ČSN EN 14 961-4 Tuhá biopaliva-Specifikace a třídy paliv - Část 4 Dřevní štěpka pro maloodběratele 
ČSN EN 14 961-5 Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 5: Palivové dřevo pro maloodběratele
ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody
ČSN 01 3452 Technické výkresy - Instalace - Vytápění a chlazení
ČSN EN 12 828 Tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních tepelných soustav
ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení
ĆSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž
Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
Předpisy BOZP a PO související s prováděnými činnostmi.
Technická dokumentace topidel související s hodnocenými činnostmi.
Technologické postupy a informační materiály (např. technické listy) související s hodnocenými činnostmi.
 
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP, odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.
 
K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.
Topenář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem, 30.4.2025 2:58:41
Strana 8 z 10

Hodnoticí standard

Doba přípravy na zkoušku
Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 30 až 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 8 až 12 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.
Topenář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem, 30.4.2025 2:58:41
Strana 9 z 10

Hodnoticí standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Cech topenářů a instalatérů ČR, Brno
HAMROZI s.r.o., Třinec
Lukas Building s.r.o., Hnojník
GR plynové služby s.r.o., Ostrava
Střední škola polytechnická Brno
Střední škola technických oborů, Havířov Šumbark
VRBA, s.r.o., Blansko 
Topenář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem, 30.4.2025 2:58:41
Strana 10 z 10