Hodnoticí standard

Elektromechanik pro výtahy (kód: 26-011-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)
Týká se povolání:
Technik výtahů; Elektromechanik pro výtahy; Mechanik výtahů
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3

Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v základních pojmech a vztazích v elektrotechnice
3
Bezpečnost při obsluze a práci na elektrických zařízeních výtahů
3
Ochrana před úrazem elektrickým proudem
3
Jištění elektrických zařízení výtahů a kladení vedení
3
Orientace v technické dokumentaci elektrického zařízení výtahu, používání dokumentace při montáži a servisu elektrického zařízení výtahu
3
Měření elektrických veličin, vyhodnocení naměřených hodnot
3
Provádění činností při montáži, instalaci a opravách elektrických zařízení výtahů
3
První pomoc při úrazu elektrickou energií
3
Platnost standardu
Standard je platný od:
21.08.2019
Elektromechanik pro výtahy, 6.7.2025 7:19:21
Strana 1 z 10

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Orientace v základních pojmech a vztazích v elektrotechnice
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Uvést základní vztahy v elektrotechnice – mezi elektrickým napětím, proudem, odporem, výkonem a prací pro stejnosměrný a střídavý proud; uvést a vysvětlit základní pojmy a vztahy (Ohmův zákon, odpor vodiče, stejnosměrný a střídavý proud, výkon a práce stejnosměrného proudu, zdánlivý, jalový a činný výkon střídavého proudu, impedance, účiník) a jednotky elektrických veličin
Ústní ověření
b) Vysvětlit principy řešení jednoduchých elektrických obvodů s odpory a impedancemi řazenými sériově a paralelně s využitím typových schémat zapojení jednotlivých druhů výtahů
Ústní ověření nad schématy
c) Popsat rozdělení a značení elektrických sítí nn s uvedením charakteristiky druhů elektrických sítí z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem (sítě TN, TT, IT, SELV, PELV, FELV, rozdíl mezi sítěmi TN-C a TN-S)
Ústní ověření nad schématy
d) Popsat způsoby označení vodičů a svorek s uvedením přehledu značení vodičů a svorek elektrických zařízení a instalací (poznávací barvy na vodičích, jejich značení na výkresech, značení svorek na výkresech, jejich grafické značky, rozdíly mezi soustavami DC a AC, mezi vodiči izolovanými a holými)
Ústní ověření a grafické znázornění
e) Popsat stupně ochrany krytem pomocí IP kódu, vysvětlit účel a funkci ochrany před dotykem živých částí krytem, význam jednotlivých číslic a písmen IP kódu, stupně ochrany před vniknutím pevných cizích těles a před dotykem nebezpečných částí, stupně ochrany před škodlivými účinky vody
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Bezpečnost při obsluze a práci na elektrických zařízeních výtahů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit rozdíl mezi obsluhou a prací na elektrickém zařízení (co se rozumí obsluhou, co se považuje za práci na elektrických zařízeních, co se rozumí pojmem kvalifikace osob pro obsluhu elektrických zařízení a pro práci na elektrických zařízeních), vysvětlit termíny: práce podle pokynů, pod dohledem, pod dozorem
Ústní ověření
b) Popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při práci na elektrickém zařízení výtahu bez napětí, vysvětlit termín „práce na elektrických zařízeních bez napětí“, postup zajištění beznapěťového stavu elektrického zařízení výtahu v souladu s požadavky českých technických norem
Ústní ověření
c) Popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při práci na elektrickém zařízení výtahu pod napětím, vysvětlit termín „práce na elektrických zařízeních pod napětím“, kvalifikace pro práci pod napětím, opatření pro zajištění bezpečnosti v souladu s požadavky českých technických norem
Ústní ověření
d) Popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při práci v blízkosti živých částí elektrického zařízení výtahu, vysvětlit termín „práce v blízkosti částí pod napětím“, opatření pro zajištění bezpečnosti v souladu s požadavky českých technických norem
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Elektromechanik pro výtahy, 6.7.2025 7:19:21
Strana 2 z 10

Hodnoticí standard

Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat prostředky základní ochrany, vysvětlit jejich funkci, uvést jednotlivé prostředky základní ochrany (základní izolace, přepážky a kryty, zábrany, ochrana polohou, omezení napětí, omezení ustáleného dotykového proudu a náboje), vysvětlit účel, funkci a uplatnění prostředků základní ochrany v souladu s požadavky českých technických norem
Ústní ověření
b) Uvést přehled opatření pro ochranu před úrazem elektrickým proudem, popsat typická ochranná opatření (vhodné kombinace prostředku pro zajištění základní ochrany a nezávislého prostředku pro zajištění ochrany při poruše) v souladu s požadavky českých technických norem
Ústní ověření
c) Vysvětlit princip a funkci proudového chrániče, uvést příklady možného použití v elektrických instalacích a u výtahů, předvést způsob zapojení zakreslením do  schématu elektrického obvodu výtahu
Ústní ověření nad schématem
Je třeba splnit všechna kritéria.
Jištění elektrických zařízení výtahů a kladení vedení
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit princip působení ochrany proti nadproudům v souladu s účelem jištění vedení proti přetížení a zkratu, princip působení pojistky a jističe v souladu s požadavky českých technických norem
Ústní ověření
b) Popsat základní zásady pro kladení elektrických vedení v souladu se způsoby spojování vodičů, ukládání kabelů a vodičů v kabelových prostorech a kanálech, kladení pohyblivých přívodů
Ústní ověření
c) Uvést hlavní zásady pro montáž a zapojení elektrického zařízení výtahu z hlediska jištění obvodů a kladení vodičů
Ústní ověření
d) Popsat druhy a provedení pohyblivých přívodů u výtahů v souladu s postupy montáže a zapojení pohyblivých přívodů pro spojení pohybující se klece výtahu s pevnými částmi výtahu a jejich provedení v souladu s požadavky českých technických norem
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Elektromechanik pro výtahy, 6.7.2025 7:19:21
Strana 3 z 10

Hodnoticí standard

Orientace v technické dokumentaci elektrického zařízení výtahu, používání dokumentace při montáži a servisu elektrického zařízení výtahu
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Orientovat se v technické dokumentaci elektrického zařízení výtahu podle druhů elektrotechnické dokumentace výtahů (technická zpráva, dispozice, zapojovací schéma, liniové schéma), vysvětlit její účel a obsah
Ústní ověření nad technickou dokumentaci
b) Rozlišit na elektrotechnických výkresech schematické značky elektrických přístrojů, obvodů, obvodových prvků a součástek podle elektrotechnických schémat, identifikovat elektrické přístroje, obvody, obvodové prvky a součástky
Ústní ověření nad technickou dokumentaci
c) Orientovat se v elektrických obvodech výtahů způsobem umožňujícím zařízení proměřovat a opravovat podle předloženého schématu elektrického obvodu, navrhnout potřebná měření a určit měřicí místa v souladu s elektrickým schématem
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
Měření elektrických veličin, vyhodnocení naměřených hodnot
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Volit vhodné měřicí metody měření elektrických veličin a přístroje podle vlastností běžných druhů měřicích přístrojů, volit odpovídající měřicí přístroje v závislosti na metodě a charakteru měření, ověřit správné činnosti měřicích přístrojů (postačuje předvést požadované kompetence pro jednu měřicí metodu)
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b) Změřit a následně diagnosticky vyhodnotit elektrická a elektronická zařízení podle metod měření běžně používaných při diagnostice elektrických obvodů, zvolit postup vhodné měřicí metody, sestavit měřicí obvody, vyhodnotit naměřené údaje z měřicích přístrojů (postačuje předvést sestavení jednoho typu měřicího obvodu)
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
Provádění činností při montáži, instalaci a opravách elektrických zařízení výtahů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Upravit konce vodičů, zhotovit formy a svazky praktickým předvedením úpravy konců žil šňůry pohyblivého přívodu, odizolovat konce pevných vodičů, zhotovit jednoduché svazky vodičů pro instalaci v rozváděči (postačuje předvést požadované kompetence pro jedno z uvedených zadání)
Praktické předvedení
b) Provést zapojení elektrického zařízení výtahu – zapojit hlavní vypínač výtahu, výtahový stroj, výtahový rozváděč, pohon samočinných dveří, bezpečnostní obvod a řídicí obvod (postačuje předvést požadované kompetence na jednom zařízení)
Praktické předvedení
c) Provést montáž a zapojení pomocného elektrického zařízení výtahu - zapojit osvětlení strojovny a šachty, zásuvek ve strojovně, v prohlubni a na kleci, dorozumívacího zařízení (postačuje předvést požadované kompetence na jednom zařízení)
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Elektromechanik pro výtahy, 6.7.2025 7:19:21
Strana 4 z 10

Hodnoticí standard

První pomoc při úrazu elektrickou energií
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit účinky elektrického proudu na člověka, uvést příklady přímých a nepřímých účinků elektrického proudu na lidský organismus, vliv velikosti a frekvence proudu a doby jeho působení
Ústní ověření
b) Popsat a demonstrovat poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem, postup záchranných prací v závislosti na rozsahu úrazu (vyproštění, ověření životních funkcí, oživovací pokusy, ošetření poranění, přivolání lékařské pomoci)
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
Elektromechanik pro výtahy, 6.7.2025 7:19:21
Strana 5 z 10

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. 
 
Vstupní požadavky:
- Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je předchozí získání profesní kvalifikace „Montér výtahů“. 
- Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována pro oblast práce ve výškách a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/elektromechanik-pro-vytah#zdravotni-zpusobilost).
 
Praktické ověření kompetence "Provádění činností při montáži, instalaci a opravách elektrických zařízení výtahů" se provádí na výtahu a výtahovém zařízení, které je zcela odpojeno od přívodu elektrické energie.
 
Upozornění:
Pro samostatnou činnost je třeba splňovat podmínky elektrotechnické způsobilosti podle vyhl. č. 50/1978 Sb., v aktuálním znění. 

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.
 
Elektromechanik pro výtahy, 6.7.2025 7:19:21
Strana 6 z 10

Hodnoticí standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat požadavek na vzdělání:
 
·	Střední elektrotechnické vzdělání s maturitní zkouškou nebo vysokoškolské elektrotechnické vzdělání a minimálně 5 let praxe při provádění montáží, servisu nebo revizí či zkoušek výtahů, nebo ve funkci učitele odborného výcviku v elektrotechnických oborech.
 
Další požadavky:
·	Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.
 
Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

A)
Autorizovaná
osoba
musí
disponovat
potřebnou
dokumentací
v
tištěné
nebo
elektronické
podobě:
 
Zákony,
právní
a
technické
předpisy,
ve
znění
pozdějších
předpisů
•nařízení
vlády
č.
378/2001
Sb.
•vyhláška
MMR
ČR
č.
268/2009
Sb.
•vyhláška
MMR
ČR
č.
398/2009
Sb.
•vyhláška
MV
ČR
č.
23/2008
Sb.
•vyhláška
ČÚBP
č.
19/1979
Sb.
•vyhláška
ČÚBP
č.
50/1978
Sb.
Harmonizované
a
národní
české
technické
normy
v
aktuálním
platném
znění
•ČSN
EN
81
-
20:2015
•ČSN
EN
81
-
50:2015
•ČSN
EN
81
-
21:2009+A1:2013
•ČSN
EN
81
-
28:2003
•ČSN
EN
81
-
31:2010
•ČSN
EN
81
-
40:2009
•ČSN
EN
81
-
41:2011
•ČSN
EN
81
-
43:2010
•ČSN
EN
81
-
58:2003
•ČSN
EN
81
-
70:2003
+A1:2005
•ČSN
EN
81
-
71:2005
+A1:2007
•ČSN
EN
81
-
72:2016
•ČSN
EN
81
-
73:2016
•ČSN
EN
81
-
77:2014
•ČSN
EN
81
-
80:2004
•ČSN
EN
81
-
82:2014
•ČSN
EN
13015:
2001
+A1:2009
•ČSN
EN
12015:2014
Elektromechanik pro výtahy, 6.7.2025 7:19:21
Strana 7 z 10

Hodnoticí standard

•ČSN
EN
12016:2014
•ČSN
EN
12385
-
1:2002
+A1:2009
•ČSN
EN
12385
-
5:2004
·
ČSN
EN
50214
ed.
2:2007
·
ČSN
EN
50110
-
1
ed.
2:2015
·
ČSN
EN
50100
-
2
ed.
2:2011
·
ČSN
EN
33
200
-
4
-
41
ed.
2:2007
•ČSN
EN
60204
-
1:2007
•ČSN
EN
60204
-
32
:
2009
•ČSN
EN
ISO
13857:2008
•ČSN
EN
ISO
12100
-
1:2011
•ČSN
ISO
25745
-
1:2013
•ČSN
ISO
4190
-
1:2013
•ČSN
ISO
4190
-
3:1992
•ČSN
ISO
4190
-
5:2006
•ČSN
ISO
4190
-
6:1982
•ČSN
ISO
7465:2009
•ČSN
P
CEN/TS
81
-
11:2011
•ČSN
P
CEN/TS
81
-
83:2010
•ČSN
P
CEN/TS
81
-
76:2012
•ČSN
27
4002:2018
•ČSN
27
4007:2014
•ČSN
27
4011:2018
•ČSN
27
4014:2007
•ČSN
27
4210:2004
 
B)
Autorizovaná
osoba
musí
pro
řádné
provedení
zkoušky
disponovat
materiálně
-
technickým
vybavením:
 
Výtahový
stroj
trakční,
výtahový
stroj
bubnový,
hlavní
vypínač,
omezovač
rychlosti,
koncový
vypínač,
výtahový
rozváděč
s
reléovým
řízením,
výtahový
rozváděč
s
mikroprocesory,
vodítka
klece,
vodítka
vyvažovacího
závaží,
nárazníky
klece/vyvažovacího
závaží,
rám
vyvažovacího
závaží,
napínací
závaží
OR,
šachetní
dveře,
dveřní
uzávěrka,
zavírač/dovírač,
ovládačová
kombinace
ve
stanici,
osvětlení
šachty,
klec
výtahu,
závěs
klece,
odkláněcí
magnet
/
křivka
DU,
ovládačová
kombinace
v
kleci,
ovládání
revizní
jízdy,
nosné
prostředky,
elektrická
instalace
strojovny,
elektrická
instalace
šachty,
mazací
plán,
schémata
zapojení
elektrických
zařízení
a
instalací
výtahů,
vodiče,
nářadí,
měřicí
přístroje
vhodné
pro
demonstraci
montáže
a
instalace,
diagnostikování
poruch
a
opravy
elektrických,
elektromechanických,
elektrotepelných
a
elektronických
dílů
(částí)
výtahových
zařízení
a
instalací
ve
strojovnách,
šachtách,
klecích
a
nástupištích
výtahů.
 
Autorizovaná
osoba,
resp.
autorizovaný
zástupce
autorizované
osoby
musí
zajistit,
aby
místo
pro
konání
zkoušky
vyhovovalo
základním
požadavkům
na
zajištění
bezpečnosti
práce
spolu
s
odpovídajícími
hygienickými
limity
platnými
pro
oblast
daného
charakteru
zkoušek.
 
K
žádosti
o
udělení
autorizace
žadatel
přiloží
seznam
materiálně
-
technického
vybavení
dokládající
soulad
s
požadavky
uvedenými
v
hodnoticím
standardu
pro
účely
zkoušky.
Zajištění
vhodných
prostor
pro
provádění
zkoušky
prokazuje
žadatel
odpovídajícím
dokladem
(např.
výpis
z
katastru
nemovitostí,
nájemní
smlouva,
dohoda)
umožňujícím
jejich
užívání
po
dobu
platnosti
autorizace.

Doba přípravy na zkoušku
Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Elektromechanik pro výtahy, 6.7.2025 7:19:21
Strana 8 z 10

Hodnoticí standard

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 5 až 7 hodin. Doba trvání ústní části zkoušky nejvýše 2 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.
Elektromechanik pro výtahy, 6.7.2025 7:19:21
Strana 9 z 10

Hodnoticí standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
PS Unie výtahového průmyslu ČR
Elektromechanik pro výtahy, 6.7.2025 7:19:21
Strana 10 z 10