Hodnoticí standard

Technik/technička optických sítí (kód: 26-057-M)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)
Týká se povolání:
Technik optických sítí
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
4

Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v prováděcí technické dokumentaci elektronických komunikací a zařízení pro elektronické komunikace
4
Identifikace vláken a optických kabelů
4
Příprava a instalace optického kabelu (zafukování, zatahování, instalace závěsných optických kabelů)
4
Realizace optické kabelové trasy, včetně přípravy trasy pro nasazení přenosového systému
4
Základní měření, diagnostika a lokalizace poruch optické kabelové trasy
4
Platnost standardu
Standard je platný od:
18.10.2022
Technik/technička optických sítí, 28.4.2025 20:02:05
Strana 1 z 8

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Orientace v prováděcí technické dokumentaci elektronických komunikací a zařízení pro elektronické komunikace
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Orientovat se ve schematických značkách užívaných v projektové dokumentaci pro sítě elektronických komunikací
Písemné ověření
b) Přečíst předloženou projektovou dokumentaci s podáním výkladu (tzn. objasnit a popsat z hlediska správného umístění montáž kabelové trasy a příslušenství podle předložené projektové dokumentace)
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
Identifikace vláken a optických kabelů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat konstrukce a barevné značení optických kabelů pro vnitřní a vnější prostředí a konstrukce a barevné značení optických propojovacích šňůr
Písemné ověření
b) Identifikovat na předložených vzorcích typy kabelů, typy vláken, určit pořadí vláken v profilu kabelu (tzn. identifikovat typ vlákna v propojovací šňůře pomocí základní měřicí techniky a pozici vlákna v profilu kabelu, ve spojce a v optickém rozvaděči pomocí základní měřicí techniky)
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
Příprava a instalace optického kabelu (zafukování, zatahování, instalace závěsných optických kabelů)
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Zvolit vhodné pracovní nástroje a postupy pro všechny základní druhy instalací optických kabelů, včetně volby použití optimálních utěsňovacích a spojovacích materiálů
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Vysvětlit postup konkrétní instalace podle zadání a určit zásady bezpečnosti práce s ohledem na ochranu zdraví a majetku
Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
Realizace optické kabelové trasy, včetně přípravy trasy pro nasazení přenosového systému
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Uvést a vysvětlit základní způsoby spojování optických vláken (například svařování, mechanické spojky, konektory) a popsat způsoby okamžité kontroly kvality jednotlivých spojů, pojmenovat výhody a nevýhody jednotlivých způsobů spojení
Písemné ověření
b) Spojit optická vlákna podle konkrétního zadání, včetně dodržení a vysvětlení zásad bezpečnosti práce při zvoleném způsobu spojení optického vlákna s ohledem na ochranu zdraví a majetku
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
Technik/technička optických sítí, 28.4.2025 20:02:05
Strana 2 z 8

Hodnoticí standard

Základní měření, diagnostika a lokalizace poruch optické kabelové trasy
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Ovládat základní přenosové parametry optické kabelové trasy, díly a stavební bloky optické kabelové trasy a jejich základní parametry; ovládat měřicí a diagnostické metody pro kvalifikaci ověření parametrů optické kabelové trasy a vysvětlit zásady bezpečnosti práce při měření optického vlákna s ohledem na ochranu zdraví a majetku
Písemné ověření
b) Provést akceptační/přejímkové měření optické trasy, porovnat zjištěné parametry trasy s technickými předpisy pro výstavbu optické trasy a určit, zda trasa svými parametry splňuje limity pro nasazení konkrétního přenosového systému
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Lokalizovat poruchu na optické trase pomocí základních servisních pomůcek (inspekční videomikroskop, vizuální zaměřovač poruch - červený laser, zdroj záření a měřidlo optického výkonu, optický reflektometr OTDR)
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Technik/technička optických sítí, 28.4.2025 20:02:05
Strana 3 z 8

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná
osoba
informuje,
které
doklady
musí
uchazeč
předložit,
aby
zkouška
proběhla
v
souladu
s
platnými
právními
předpisy.
Před
zahájením
vlastního
ověřování
musí
být
uchazeč
seznámen
s
pracovištěm
a
s
požadavky
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
a
požární
ochrany
(PO),
o
čemž
bude
autorizovanou
osobou
vyhotoven
a
uchazečem
podepsán
písemný
záznam.
Zdravotní
způsobilost
pro
vykonávání
pracovních
činností
této
profesní
kvalifikace
je
vyžadována
a
prokazuje
se
lékařským
potvrzením
(odkaz
na
povolání
v
NSP
-
https://nsp.cz/jednotka
-
prace/servisni
-
technik
-
bezdrato#zdravotni
-
zpusobilost),
(schopen
práce
na
elektrickém
zařízení
a
ve
výškách).
 
Vstupní
požadavky
na
uchazeče
vycházejí
ze
splnění
minimálních
požadavků
platného
znění
vyhlášky
č.
50/1978
Sb.,
(min.
splnění
dle
§
6
-
Pracovníci
pro
samostatnou
činnost),
splnění
uvedených
podmínek
je
třeba
doložit
platným
osvědčením
(viz:
NSP
http://katalog.nsp.cz/tp/technik
-
optickych
-
siti/103097.html).
Uchazeč
musí
předložit
potvrzení
o
úspěšném
absolvování
profesní
kvalifikace
26
-
055
Montér/montérka
optických
kabelů,
která
této
kvalifikaci
předchází
 
Písemné
ověření
Uchazeč
prokáže
znalosti
písemným
testem
(rozsah
asi
70
min
–
48
otázek).
Pravidla
pro
aplikaci
testů
jako
způsobu
ověřování
profesní
kvalifikace
Soubor
otázek
pro
testy
stanovuje
autorizovaná
osoba
podle
požadavků
hodnoticího
standardu.
Musí
přitom
splňovat
následující
pravidla:
·
Testy
pro
jednotlivé
uchazeče
musí
být
vygenerovány
z
dostatečně
velkého
souboru
otázek
(počet
otázek
z
jednotlivých
kompetencí
upřesněn
níže),
aby
bylo
možné
vytvářet
dostatečné
počty
různě
sestavených
testů
·
Při
každé
zkoušce
musejí
být
ověřeny
všechny
kompetence
·
Pro
každé
kritérium
existuje
několik
otázek
·
Každý
uchazeč
má
ve
svém
testu
pro
každé
kritérium,
u
kterého
je
uveden
písemný
způsob
ověření,
alespoň
jednu
otázku
·
Za
úspěšné
splnění
testu
se
považuje
75
%
správně
zodpovězených
otázek
s
tím,
že
pro
každé
kritérium
musí
být
správně
zodpovězeno
alespoň
50
%
otázek
Autorizovaná
osoba
vypracuje
soubor
200
testových
úloh
zaměřených
na
ověření
znalostní
složky
kompetencí
následovně:
·
Orientace
v
prováděcí
technické
dokumentaci
elektronických
komunikací
a
zařízení
pro
elektronické
komunikace50
otázek
·
Identifikace
vláken
a
optických
kabelů50
otázek
·
Realizace
optické
kabelové
trasy,
včetně
přípravy
trasy
pro
nasazení
přenosového
systému
50
otázek
·
Základní
měření,
diagnostika
a
lokalizace
poruch
optické
kabelové
trasy50
otázek
Autorizovaná
osoba
zajistí
vygenerování
náhodného
testu
pro
každého
uchazeče,
sestaveného
z
48
otázek
s
následujícím
zastoupením
jednotlivých
kritérií
podle
kompetencí:
·
Orientace
v
prováděcí
technické
dokumentaci
elektronických
komunikací
a
zařízení
pro
elektronické
komunikace25
%
otázek
·
Identifikace
vláken
a
optických
kabelů25
%
otázek
·
Realizace
optické
kabelové
trasy,
včetně
přípravy
trasy
pro
nasazení
přenosového
systému
25
%
otázek
·
Základní
měření,
diagnostika
a
lokalizace
poruch
optické
kabelové
trasy25
%
otázek
Testové
otázky
budou
uzavřené,
sestavené
ze
čtyř
odpovědí,
z
nichž
právě
jedna
je
správná.
Všechny
otázky
jsou
bodově
rovnocenné.
 
Praktické
předvedení
a
ústní
ověření
Dovednostní
složku
způsobilostí
prokáže
uchazeč
předvedením
a
ústním
ověřením.
Úroveň
získaných
znalostí
a
dovedností
technika
optických
sítí
bude
ověřována
sledem
vzájemně
na
sebe
navazujících
úkolů
zahrnujících
přípravu,
montáž
a
instalaci
kompletní
optické
trasy,
včetně
jejího
proměření,
diagnostiky
naměřených
hodnot
a
případné
lokalizace
poruchy
a
její
opravy
tak,
jak
je
stanoveno
v
jednotlivých
kompetencích
a
kritériích
hodnocení
vyžadujících
praktické
předvedení
a
ústní
ověření.
U
hodnoticích
kritérií,
kde
jsou
uvedeny
příklady
v
závorce
a
zároveň
je
stanoveným
způsobem
ověření
praktické
předvedení,
může
autorizovaná
osoba
ověřit
pouze
jednu
z
uvedených
možností.
 
Při
ověřování
splnění
kritérií
založených
na
formě
praktického
předvedení
je
třeba
přihlížet
především
k
dodržování
pracovních
postupů
podle
platných
norem
EN
a
ČSN,
ke
kvalitě
zhotoveného
produktu
i
k
časovému
hledisku
zvládání
Technik/technička optických sítí, 28.4.2025 20:02:05
Strana 4 z 8

Hodnoticí standard

zadaných
úkolů
uchazečem.
Jedná
se
zejména
o
normy:
·
EN
50173
Informační
technologie
-
Univerzální
kabelážní
systém
·
EN
50174
-
2
Informační
technika
-
Kabelové
rozvody
-
Část
2:
Plánování
instalace
a
postupy
instalace
v
budovách
·
EN
50174
-
31
Informační
technika
-
Kabelové
rozvody
-
Část
3:
Plánování
instalace
a
postupy
instalace
vně
budov
·
EN
50310
Použití
společné
soustavy
pospojování
a
zemnění
v
budovách
vybavených
zařízením
informační
techniky
·
ISO/IEC
14763
-
1
Informační
technika
-
Realizace
a
provoz
v
budovách
uživatelů
-
Část
1:
Zpráva
ČSN
·
ISO/IEC
11801
Information
Technology
–
Generic
Cabling
For
Customer
Premises
·
ČSN
EN
60794
Optické
kabely
·
ČSN
EN
61280
-
4
-
1:
Postupy
zkoušek
optického
vláknového
komunikačního
subsystému
-
Část
4
-
1:
Instalované
kabelové
trasy
-
Měření
mnohovidového
útlumu
·
ČSN
EN
61280
-
4
-
2:
Základní
postupy
zkoušek
optického
vláknového
komunikačního
subsystému
-
Část
4
-
2:
Optická
vláknová
kabelová
trasa
-
Útlum
jednovidové
optické
vláknové
kabelové
trasy
·
ČSN
EN
61280
-
1
-
4
ed.
2:
Postupy
zkoušek
optického
vláknového
komunikačního
subsystému
-
Část
1
-
4:
Obecné
komunikační
subsystémy
-
Měřicí
metoda
obklopeného
toku
optického
zdroje
·
Mezinárodní
normy
ITU
-
T
·
G.650
Definice
a
měřicí
metody
pro
relevantní
parametry
jednovidových
vláken
·
G.651
Charakteristiky
optických
kabelů
s
mnohovidovým
gradientním
vláknem
50/125
mm
·
G.652
Charakteristiky
optických
kabelů
s
jednovidovým
vláknem
·
G.653
Charakteristiky
optických
kabelů
s
jednovidovým
vláknem
s
posunutou
disperzní
charakteristikou
·
G.654
Charakteristiky
optických
kabelů
s
jednovidovým
vláknem
s
minimálním
útlumem
pro
1550
nm
·
G.655,656
Charakteristiky
optických
kabelů
s
jednovidovým
vláknem
s
posunutou
nenulovou
chromatickou
disperzí
·
G.657
Charakteristiky
optických
kabelů
s
jednovidovým
vláknem
odolným
na
ohyby

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.
 
Technik/technička optických sítí, 28.4.2025 20:02:05
Strana 5 z 8

Hodnoticí standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
 
a)	Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání se zaměřením na telekomunikace nebo elektrotechniku a alespoň 5 let odborné praxe v oboru elektronických komunikací nebo optických komunikací a současně musí splňovat odbornou způsobilost v elektrotechnice podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., min. § 6.
b)	Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na telekomunikace nebo elektrotechniku a alespoň 5 let odborné praxe v oboru telekomunikací nebo optických komunikací a současně musí splňovat odbornou způsobilost v elektrotechnice podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., min. § 6.
 
Další požadavky:
·	Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
·	Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.
 
Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.
Technik/technička optických sítí, 28.4.2025 20:02:05
Strana 6 z 8

Hodnoticí standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky
·	Místnost pro písemnou a praktickou část zkoušky
·	Materiál a nářadí:
·	skříňové rozvaděče pro zakončení min. 500 vláken
·	nástěnné optické rozvaděče pro 12 nebo 24 vláken
·	sloupkové rozvaděče pro min. 12 a max. 48 vláken
·	rozvaděče s vybavením
·	prvky pro organizaci kabelů v rozvaděči
·	přepojovací panely
·	kazety-ochrany svarů
·	spojky optických kabelů - průměr 48 vláken
·	nářadí pro montáž optických kabelů
·	optické kabely (minimálně 5 vzorků) různých konstrukcí 12 až 144 vláken
·	Přístroje:
·	svářečka optických vláken (single mód, multi mód) včetně příslušenství
·	videomikroskop pro kontrolu kvality optických konektorů
·	čisticí souprava pro čištění optických konektorů
·	vizuální zaměřovač poruch na optických kabelech – červený laser
·	měřidlo optického výkonu
·	zdroj záření pro vlákna SM 9/125 i vlákna MM 50/125 nebo MM 62,5/125
·	optická kabelová trasa a optické propojovací šňůry s vlákny SM 9/125 i vlákny MM 50/125 nebo MM 62,5/125
·	optický reflektometr OTDR pro vlákna SM 9/125 s měřicím předřadným a zařadným vláknem
·	Pracoviště pro montáž optických kabelů do HDPE trubek
·	Pracoviště pro montáž optických kabelů do mikrotrubiček
·	Pracoviště pro montáž optických závěsných kabelů
·	Psací potřeby, papír
·	Záznamové archy pro hodnocení postupu plnění úkolů
·	Zpracované testové otázky
 
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.
 
K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku
Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). 
 
Doba trvání písemné části zkoušky jednoho uchazeče je 70 minut. 
Technik/technička optických sítí, 28.4.2025 20:02:05
Strana 7 z 8

Hodnoticí standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro informační technologie a elektronické komunikace, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
CATR, s. r. o.
PROFiber Networking CZ, s. r. o.
SITEL, s. r. o.
SŠIPaF Brno
 
Technik/technička optických sítí, 28.4.2025 20:02:05
Strana 8 z 8