Hodnoticí standard

Montér/montérka metalických kabelů (kód: 26-053-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)
Týká se povolání:
Montér metalických kabelů
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3

Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v základních pojmech, vztazích a vlastnostech materiálů metalických telekomunikačních a datových vedení
3
Orientace v normách a v technické dokumentaci pro montáž, rekonstrukci a opravy na elektronických telekomunikačních zařízeních a vedeních
3
Provádění přípravných prací před montáží metalických kabelů
3
Montáž a demontáž nadzemních, podzemních a vnitřních metalických telekomunikačních a datových vedení
3
Měření technických veličin a parametrů při provádění instalace, údržby a oprav na metalických telekomunikačních a datových vedeních
3
Čištění telekomunikačních zařízení, spolupráce při jejich údržbě
3
Zásady ochrany zdraví a majetku, ochrana před úrazem elektrickým proudem, bezpečnost při obsluze a práci na elektrickém zařízení
3
Platnost standardu
Standard je platný od:
18.10.2022
Montér/montérka metalických kabelů, 30.4.2025 3:45:48
Strana 1 z 9

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Orientace v základních pojmech, vztazích a vlastnostech materiálů metalických telekomunikačních a datových vedení
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Orientovat se v přenosových parametrech metalických telekomunikačních a datových vedení (impedance, podélná stabilita impedance, útlum, přeslechy mezi páry kabelu i mezi páry sousedních kabelů ve svazku, odrazy signálu,  útlum odrazu, zpoždění a rozdílové zpoždění signálu, smyčkový odpor, svod, kapacita, indukčnost)
Písemné ověření
b) Orientovat se v terminologii fyzikálních vztahů, základních jednotek a jejich vzájemných souvislostí
Písemné ověření
c) Orientovat se ve vlastnostech materiálů metalických telekomunikačních i datových vedení a jejich vlivu na přenosové parametry
Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Orientace v normách a v technické dokumentaci pro montáž, rekonstrukci a opravy na elektronických telekomunikačních zařízeních a vedeních
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Orientovat se v normách a způsobu dokumentace pro metalická telekomunikační a datová vedení
Písemné ověření
b) Přečíst předloženou projektovou dokumentaci s podáním výkladu; Objasnit i popsat montáž kabelové trasy a příslušenství podle předložené projektové dokumentace
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Vyhotovit záznam a zpracovat předepsanou dokumentaci o provedené montáži, údržbě nebo opravách metalických telekomunikačních a datových vedení
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Provádění přípravných prací před montáží metalických kabelů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Zvolit vhodnou technologii montáže metalických telekomunikačních a datových vedení. Vysvětlit svou volbu i vliv technologie na přenosové parametry
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Zvolit vhodný postup montáže metalických telekomunikačních a datových vedení, používaných materiálů, typů nástrojů, přístrojů a dalších pomůcek; Vysvětlit svou volbu
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
Montér/montérka metalických kabelů, 30.4.2025 3:45:48
Strana 2 z 9

Hodnoticí standard

Montáž a demontáž nadzemních, podzemních a vnitřních metalických telekomunikačních a datových vedení
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Provést montáž a demontáž spojek metalických telekomunikačních kabelů, spojkování datových kabelů
Praktické předvedení
b) Provést montáž kabelových souborů v Cat.5 a Cat.6A v nestíněné a stíněné variantě, zakončení na modulárním i integrovaném PatchPanelu, v modulární i integrované zásuvce
Praktické předvedení
c) Vytvořit koncový bod na ústředně a příslušných rozvaděčích - v provedení LSA+ i IDC110
Praktické předvedení
d) Zapojit zařízení koncového bodu sítě - přes komunikační zásuvku i přímé napojení na linkový kabel
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Měření technických veličin a parametrů při provádění instalace, údržby a oprav na metalických telekomunikačních a datových vedeních
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Změřit přenosové parametry instalovaného metalického telekomunikačního a datového vedení a vystavit měřicí protokol
Praktické předvedení
Je třeba splnit kritérium.
Čištění telekomunikačních zařízení, spolupráce při jejich údržbě
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Orientovat se v oblasti čistění telekomunikačních zařízení
Ústní ověření
Je třeba splnit kritérium.
Montér/montérka metalických kabelů, 30.4.2025 3:45:48
Strana 3 z 9

Hodnoticí standard

Zásady ochrany zdraví a majetku, ochrana před úrazem elektrickým proudem, bezpečnost při obsluze a práci na elektrickém zařízení
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit rozdíl mezi obsluhou a prací na elektrickém zařízení, vysvětlit termíny: práce podle pokynů, pod dohledem, pod dozorem
Ústní ověření
b) Zajistit bezpečnost při práci na elektrickém zařízení bez napětí, vysvětlit postup zajištění beznapěťového stavu elektrického zařízení
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Zajistit bezpečnost při práci na elektrickém zařízení pod napětím, definovat požadavek na kvalifikaci pro práci pod napětím
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Zajistit bezpečnost při práci v blízkosti živých částí elektrického zařízení
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Popsat účinky elektrického proudu na člověka, uvést příklady přímých a nepřímých účinků na lidský organismus, vliv velikosti a frekvence el. proudu a doby jeho působení
Písemné a ústní ověření
f) Popsat poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem a postup záchranných prací v závislosti na rozsahu úrazu (vyproštění, ověření životních funkcí, oživovací pokusy, ošetření poranění, přivolání lékařské pomoci)
Písemné a ústní ověření
g) Řešit simulovanou krizovou situaci úrazu elektrickým proudem; Demonstrovat první pomoc při úrazu elektrickým proudem
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Montér/montérka metalických kabelů, 30.4.2025 3:45:48
Strana 4 z 9

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná
osoba
informuje,
které
doklady
musí
uchazeč
předložit,
aby
zkouška
proběhla
v
souladu
s
platnými
právními
předpisy.
Před
zahájením
vlastního
ověřování
musí
být
uchazeč
seznámen
s
pracovištěm
a
s
požadavky
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
a
požární
ochrany
(PO),
o
čemž
bude
autorizovanou
osobou
vyhotoven
a
uchazečem
podepsán
písemný
záznam.
Zdravotní
způsobilost
pro
vykonávání
pracovních
činností
této
profesní
kvalifikace
je
vyžadována
a
prokazuje
se
lékařským
potvrzením
(odkaz
na
povolání
v
NSP
-
https://www.nsp.cz/jednotka
-
prace/monter
-
metalickych
-
kabelu#zdravotni
-
zpusobilost).
Podmínkou
pro
připuštění
ke
zkoušce
je
doložení
elektrotechnické
způsobilosti
podle
§
6
vyhlášky
č.
50/1978
Sb.,
v
platném
znění“.
 
Písemné
ověření
bude
provedeno
formou
testu
(rozsah
asi
45
minut
–
45
otázek).
 
Autorizovaná
osoba
vypracuje
soubor
testových
úloh,
zaměřených
na
ověření
znalostní
složky
vybraných
způsobilostí,
kde
je
u
kritérii
hodnocení
stanoven
způsob
ověření
„Písemný
test“
následovně:
 
Orientace
v
základních
pojmech,
vztazích
a
vlastnostech
a
materiálů
datových
vedení
-
120
otázek
Orientace
v
normách
a
technické
dokumentaci
elektronických
telekomunikačních
zařízení
a
vedení
-
120
otázek
Zásady
ochrany
zdraví
a
majetku,
ochrana
před
úrazem
elektrickým
proudem,
bezpečnost
při
práci
na
elektrickém
zařízení
-
120
otázek.
 
Testové
otázky
jsou
uzavřené,
sestavené
ze
dvou
až
čtyř
odpovědí,
z
nichž
právě
jedna
je
správná.
Všechny
otázky
jsou
bodově
rovnocenné.
 
Autorizovaná
osoba
zajistí
vygenerování
náhodného
testu
pro
každého
uchazeče
sestaveného
z
45
otázek
s
následujícím
zastoupením
jednotlivých
oblastí
podle
způsobilostí:
Orientace
v
základních
pojmech,
vztazích
a
vlastnostech
a
materiálů
datových
vedení
-
15
otázek
Orientace
v
normách
a
technické
dokumentaci
elektronických
telekomunikačních
zařízeníc
a
vedení
-
15
otázek
Zásady
ochrany
zdraví
a
majetku,
ochrana
před
úrazem
elektrickým
proudem,
bezpečnost
při
práci
na
elektrickém
zařízení
-
15
otázek.
 
Pravidla
pro
aplikaci
testů
jako
způsobu
ověřování
profesní
kvalifikace
Soubor
otázek
pro
testy
stanovuje
autorizovaná
osoba
podle
požadavků
hodnoticího
standardu.
 
Musí
přitom
splňovat
následující
pravidla:
•
Testy
pro
jednotlivé
uchazeče
musí
být
vygenerovány
z
dostatečně
velkého
souboru
otázek
(počet
otázek
z
jednotlivých
kompetencí
upřesněn
níže),
aby
bylo
možné
vytvářet
dostatečné
počty
různě
sestavených
testů
•
Při
každé
zkoušce
musí
být
ověřeny
všechny
kompetence
•
Pro
každé
kritérium
existuje
několik
otázek
•
Každý
uchazeč
má
ve
svém
testu
pro
každé
kritérium
alespoň
jednu
otázku
 
Pro
úspěšné
hodnocení
testu
je
třeba
dosáhnout
alespoň
50%
úspěšnosti
zodpovězení
otázek
za
každou
oblast
reprezentovanou
hodnoticím
kritériem
příslušné
způsobilosti
a
zároveň
alespoň
75%
úspěšnosti
v
testu
jako
celku.
 
Pro
ústní
ověření
připraví
autorizovaná
osoba
sérii
otázek,
ze
kterých
bude
uchazeč
losovat.
Dovednostní
složku
způsobilostí
prokáže
uchazeč
praktickým
předvedením
a
ústní
obhajobou.
 
U
kompetence
"Provádění
přípravných
prací
před
montáží
metalických
kabelů",
v
kritériu
a)
bude
uchazeč
odpovídat
na
otázky
tohoto
typu:
·
Jaký
způsob
zabezpečení
kabelu
při
přepravě
zvolíte,
aby
nešlo
k
jeho
poškození
nebo
degradaci
parametrů?
·
Jaký
způsob
manipulace
s
kabelem
při
odvíjení
z
bubnu/cívky
zvolíte,
aby
nedošlo
k
degradaci
přenosových
parametrů
kabelu?
·
Jaký
způsob
manipulace
s
kabelem
při
odvíjení
z
necívkového
balení
kabelu
zvolíte,
aby
nedošlo
k
degradaci
přenosových
parametrů
kabelu?
·
Pro
které
aplikace
je
vhodnější
nestíněná,
a
pro
které
stíněná
kabeláž?
·
Jaké
jsou
požadavky
na
řešení
tras
a
pokládku
kabelů
Cat.6A?
Montér/montérka metalických kabelů, 30.4.2025 3:45:48
Strana 5 z 9

Hodnoticí standard

·
Jak
dlouhý
může
být
kabel
linky
Cat.6A
a
jak
to
zjistíte?
·
Ve
kterých
případech
je
vhodnější
použít
zářezové
bloky
IDC110?
·
Ve
kterých
případech
je
vhodnější
použít
zářezové
bloky
LSA+?
·
Ve
kterých
případech
je
vhodnější
použít
(Žádný
návrh)?
·
Jaké
jsou
požadavky
na
řešení
tras
a
pokládku
kabelů
Cat.6A?
·
Jak
hlubokou
budete
potřebovat
krabici
(pr.
68mm)
ve
zdi
pro
montáž
zásuvku
v
Cat.6A?
·
V
kterých
případech
použijete
kabeláž
Cat.5,
Cat.6
a
Cat.6A?
·
Čím
se
liší
princip
samozářezových
systémů
se
zářezovou
hlavou,
zářezovou
klapkou
nebo
víčkem
od
zářezových
systémů
typu
PunchDown
(narážecím
nástrojem)
a
jaký
to
má
vliv
na
přenosové
parametry?
·
Jaké
výhody
má
použití
kabelu
s
H
křížem?
·
Jaký
vliv
na
přenosové
parametry
má
zatahování
kabelů
do
trubek
u
dlouhých
tras?
 
U
kompetence
"Provádění
přípravných
prací
před
montáží
metalických
kabelů",
v
kritériu
b)
bude
řešit
uchazeč
např.
tato
zadání:
 
Propojení
ranžíru
pro
telefonní
ústřednu
s
podružnými
rozvaděči
v
objektu.
Zvolte
-
technologii,
materiál,
nástroje,
měřicí
přístroje
Soubor
horizontálních
linek
v
provedení
UTP
Cat.6A
Zvolte
-
technologii,
materiál,
nástroje,
měřicí
přístroje.
Soubor
horizontálních
linek
v
provedení
S/FTP
Cat.6A
Zvolte
-
technologii,
materiál,
nástroje,
měřicí
přístroje.
 
Pokyny
k
praktickému
ověření:
V
kompetenci
"Montáž
a
demontáž
nadzemních,
podzemních
a
vnitřních
metalických
telekomunikačních
a
datových
vedení"
-
u
kritéria
b)
použít
technologii
PunchDown,
samozářezové
systémy
se
zářezovou
hlavou,
klapkou
a
víčkem.
 
V
kompetenci
"Měření
technických
veličin
a
parametrů
při
provádění
instalace,
údržby
a
oprav
telekomunikačních
a
datových
vedení"
-
u
kritéria
a)
měření
provádět
výhradně
certifikačním
testerem
(nikoliv
validátorem).
 
Pro
potřeby
přezkoumání
zkoušky
uchazeče
bude
autorizovanou
osobou
archivováno
zadání
testu
včetně
odpovědí
po
dobu
jednoho
roku.

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo zástupcem autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.
Montér/montérka metalických kabelů, 30.4.2025 3:45:48
Strana 6 z 9

Hodnoticí standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
 
a)	Střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání v oboru telekomunikace nebo elektrotechnika a alespoň 5 let praxe v oboru elektronických komunikací nebo metalických komunikací a současně musí splňovat odbornou způsobilost v elektrotechnice podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. min. § 6. 
b)	Vysokoškolské vzdělání v oboru se zaměřením na telekomunikace nebo elektrotechniku a alespoň 5 let praxe v oboru telekomunikací nebo metalických komunikací a současně musí splňovat odbornou způsobilost v elektrotechnice podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. min. § 6.
 
Další požadavky:
·	Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
·	Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.
 
Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky
Přehled základních nástrojů, přístrojů a materiálů ke zkoušce:
- stříhací kleště, mikro-štípací kleště, ořezávače pláště kabelů, separátory párů, bezpečnostní držáky konektorů RJ45 (BOZP), jednonásobné (popř. i skupinové) zářezové nástroje IDC110 a LSA+, stripovací kleště pro kabely, nástroje pro zvolené prvky samozářezových konektorů;
- testery/scannery a další měřicí přístroje pro měření požadovaných přenosových parametrů (např. délku jednotlivých párů, impedanci párů, NEXT, PS NEXT, FEXT, PS FEXT, ACR, PS ACR, ELFEXT (ACR-F), PS ELFEXT (PS ACR-F), Return Loss, Propagation Delay a Delay Skew);
- telekomunikační nestíněné a stíněné multi-párové kabely, UTP/STP datové a multimediální kabely v Cat.5,6,6A a 7 se separačními prvky X, E a H, zakončení-zářezové bloky IDC110 a LSA+, konektory RJ45 keystone a non-keystone s technologií zářezu IDC110 / LSA+, různé typy samozářezových systémů konektorů RJ45, konektory pro multimediální aplikace, integrované a modulární přepojovací panely, prvky pro organizaci kabelů v rozvaděčích, trasách i na pracovišti, popisový materiál.
 
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.
 
K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.
Montér/montérka metalických kabelů, 30.4.2025 3:45:48
Strana 7 z 9

Hodnoticí standard

Doba přípravy na zkoušku
Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.
Montér/montérka metalických kabelů, 30.4.2025 3:45:48
Strana 8 z 9

Hodnoticí standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro IT a el. komunikace, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
HARICOM, spol. s r. o.
Aerodata, s. r. o.
ŠINDY, a. s.
Michlovský - stavební, s. r. o.
KASSEX, s. r. o.
Telefónica Czech Republic, a. s.
Montér/montérka metalických kabelů, 30.4.2025 3:45:48
Strana 9 z 9