Hodnoticí standard

Výrobce a opravář čalouněného nábytku soudobou technologií (kód: 33-056-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33)
Týká se povolání:
Čalouník; Výrobce a opravář čalouněného nábytku soudobou technologií
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3

Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Volba materiálů pro výrobu čalounění soudobou technologií
3
Navrhování rozměrů a skicování čalounění s využitím ergonomie
3
Výběr nářadí, nástrojů, měřidel, strojů pro výrobu, opravy a balení při čalounění
3
Tvorba nářezových a střihových plánů pro čalounění nebo dekorace
3
Obsluha, základní údržba a nastavení strojů a zařízení pro výrobu nábytku čalouněného soudobou technologií
3
Zhotovování čalounění nábytku soudobou technologií
3
Opravy, obnova, údržba a rekonstrukce čalounění soudobou technologií
3
Kontrola, balení a expedice čalouněných výrobků a čalounických materiálů
3
Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce v čalounické výrobě a dekoratérství
3
Nakládání s odpady v čalounictví a dekoratérství
3
Platnost standardu
Standard je platný od:
29.06.2015
Výrobce a opravář čalouněného nábytku soudobou technologií, 16.6.2025 12:31:54
Strana 1 z 10

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Volba materiálů pro výrobu čalounění soudobou technologií
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Číst výkresovou dokumentaci čalouněného nábytku
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Zvolit hlavní materiály nosné a pružicí s ohledem na jejich použití
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Zvolit hlavní materiály tvarovací a pružicí s ohledem na jejich použití
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Zvolit hlavní materiály izolační a separační s ohledem na jejich použití
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Zvolit pomocné materiály včetně zdobných a lepidel s ohledem na jejich použití
Praktické předvedení a ústní ověření
f) Zvolit jeden nebo více potahových materiálů s ohledem na jejich použití
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Navrhování rozměrů a skicování čalounění s využitím ergonomie
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vypočítat podle výšky osoby a délky chodidla délku jednodílné matrace, stanovit šířku matrace a tuto matraci naskicovat
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Stanovit a naskicovat výšku, sklony a rozměry sedadla a opěradla židle k  jídelnímu stolu bez područek, u židle s područkami výšku a sklon područek
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Stanovit a naskicovat rozměry taburetu
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Stanovit, popsat a naskicovat rozměry sedadla, opěradla, područek, boční hlavové opěrky  odpočivného křesla „ušák“ a určit výšky ve vzájemných poměrech
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Stanovit a naskicovat šířku a hloubku sedadel pohovek - dvoumístné, třímístné
Praktické předvedení a ústní ověření
f) Stanovit rozměry a naskicovat detail područky odpočivného křesla s plaketkou
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Výběr nářadí, nástrojů, měřidel, strojů pro výrobu, opravy a balení při čalounění
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vybrat pomocné nářadí, nástroje a měřidla pro výrobu a opravy čalounění soudobou technologií
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Vybrat stroje pro výrobu a opravy čalounění soudobou technologií
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Zvolit balicí zařízení podle způsobu balení a druhu balicího materiálu
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Výrobce a opravář čalouněného nábytku soudobou technologií, 16.6.2025 12:31:54
Strana 2 z 10

Hodnoticí standard

Tvorba nářezových a střihových plánů pro čalounění nebo dekorace
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vypracovat nářezový plán na tvarovací materiály
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Vypracovat střihový plán na kypřicí materiály
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Vypracovat střihový plán na potahové textilie
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Vypracovat střihový plán na technické textilie
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Vypracovat střihový plán na syntetické náhražky usně
Praktické předvedení a ústní ověření
f) Vypracovat střihový plán na usně
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Obsluha, základní údržba a nastavení strojů a zařízení pro výrobu nábytku čalouněného soudobou technologií
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Připravit ruční řezací strojek na pěnové materiály a podle nářezového plánu strojně dělit rovně a tvarově tvarovací a kypřicí pěnové materiály
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Připravit ruční řezací strojek s kotoučovým nožem a podle střihového plánu strojně dělit potahový materiál, technické textilie a rouna
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Připravit ruční řezací strojek s vertikálním nožem a podle střihového plánu strojně dělit potahový materiál, technické textilie a rouna
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Vhodně nastavit obnitkovací průmyslový šicí stroj a strojově obnitkovat jednotlivé části potahových textilií
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Vhodně nastavit průmyslový jednojehlový šicí stroj a strojově sešít jednotlivé části potahových a technických materiálů
Praktické předvedení a ústní ověření
f) Vhodně nastavit průmyslový šicí stroj jednojehlový řasicí s ořezem a sešít včetně řasení potahový materiál s rounem
Praktické předvedení a ústní ověření
g) Vhodně nastavit průmyslový dvoujehlový  šicí stroj a všít zdrhovadlo
Praktické předvedení a ústní ověření
h) Vhodně nastavit průmyslový dvoujehlový sloupkový šicí stroj a zdobně prošít sešité švy
Praktické předvedení a ústní ověření
i) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Výrobce a opravář čalouněného nábytku soudobou technologií, 16.6.2025 12:31:54
Strana 3 z 10

Hodnoticí standard

Zhotovování čalounění nábytku soudobou technologií
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Zkontrolovat kostru výrobku, případně upravit hrany
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Vybrat podle výkresové dokumentace rozkládací, polohovací nebo jiné prvky a systémy, provést montáž a zkontrolovat funkčnost vybraného prvku
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Vybrat a upevnit nosné a pružicí prvky
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Vybrat tvarovací a pomocné materiály, zhotovit tvar včetně použití pomocných materiálů
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Vybrat kypřicí materiály, kypřit
Praktické předvedení a ústní ověření
f) Vybrat potah, potahovat včetně použití zdobných a začišťovacích prvků
Praktické předvedení a ústní ověření
g) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Opravy, obnova, údržba a rekonstrukce čalounění soudobou technologií
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Provést demontáž jednotlivých částí čalounění s ohledem na předpokládanou úroveň oprav
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Demontovat výklopné nebo polohovací nebo jiné kování a při nebo po opravě znovu namontovat
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Zkontrolovat a posoudit stav kostry čalouněného výrobku
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Očistit kostru od zbytků čalounění, lepidel, odstranit hřebíky, sponky
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Zjistit rozsah úprav kostry, rozhodnout o způsobu a provedení oprav
Praktické předvedení a ústní ověření
f) Zvolit a připravit dělením, sešíváním, prošíváním, jiným spojováním materiály hlavní a pomocné včetně zdobných
Praktické předvedení a ústní ověření
g) Spojovat potah skrytým stehem (např. v rozích potahu)
Praktické předvedení a ústní ověření
h) Provést rekonstrukci čalounění od základu až po potah
Praktické předvedení a ústní ověření
i) Při pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Kontrola, balení a expedice čalouněných výrobků a čalounických materiálů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat způsoby a zásady kontroly v celém procesu výroby a skladování
Písemné a ústní ověření
b) Zkontrolovat zhotovený výrobek
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Popsat zásady označování výrobků podle platných právních předpisů
Písemné a ústní ověření
d) Popsat způsoby balení výrobků podle charakteru a množství výrobků a způsobu expedice a dopravy
Písemné a ústní ověření
e) Popsat zásady manipulace a skladování v celém procesu výroby
Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Výrobce a opravář čalouněného nábytku soudobou technologií, 16.6.2025 12:31:54
Strana 4 z 10

Hodnoticí standard

Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce v čalounické výrobě a dekoratérství
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Do formuláře zaznamenat veškeré technické údaje
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Vypočítat potřebné údaje při respektování ergonomických zásad
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Zpracovat provozní evidenci a dokumentaci – dokumentace zakázky, evidence materiálu, spotřeby, odpadu apod.
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Nakládání s odpady v čalounictví a dekoratérství
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Objasnit vznik a druhy odpadů dřeva a dřevních materiálů včetně jejich recyklace a likvidace
Písemné a ústní ověření
b) Objasnit vznik a druhy odpadů z výroby a zpracování pěnových polotovarů a prefabrikátů včetně jejich recyklace a likvidace
Písemné a ústní ověření
c) Objasnit vznik a druhy odpadů kypřicích materiálů včetně jejich recyklace a likvidace
Písemné a ústní ověření
d) Objasnit vznik a druhy odpadů potahových, dekoračních a technických textilií, usní, syntetických náhrad usní včetně jejich recyklace a likvidace
Písemné a ústní ověření
e) Vyjmenovat i jiné než přímé materiálové odpady (např. likvidace použitých nožů a nástrojů)
Písemné a ústní ověření
f) Roztřídit odpady vzniklé při výrobě nebo opravě zadaného výrobku
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Výrobce a opravář čalouněného nábytku soudobou technologií, 16.6.2025 12:31:54
Strana 5 z 10

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.
 
Při zkoušce uchazeč zhotoví: 
·	čalounění křesla pevného, nerozkládacího s čalouněnými područkami, s pružným podkladem sedadla a opěradla – potah useň 
·	opravu celočalouněného výrobku s výklopným nebo polohovacím kováním, např. válendy s úložným prostorem pod lehací výklopnou plochou - potah textil 
 
Autorizovaná osoba si pro zkoušku připraví odpovídající dílce čalouněného nábytku tak, aby mohl uchazeč prokázat všechny odborné kompetence. V případě, že je zhotovován nebo opravován výrobek, který některé z požadovaných dovedností neobsahuje, je třeba, aby zkoušený na vzorcích materiálů předvedl dělení materiálů, spojování, strojové šití, obnitkování, všívání zdrhovadla, prošívání, další dovednosti, které jsou v profesní kvalifikaci obsaženy. 
 
Při praktickém ověřování odborných kompetencí je třeba přihlížet ke kvalitě zhotovovaného výrobku, vzhledu a funkčnosti a rovněž k bezpečnému provádění všech úkonů a k časovému hledisku zvládání operací. Pokud ze strany uchazeče nebudou při ověřování kompetencí dodržovány zásady BOZP, ohodnotí zkoušející danou kompetenci, při níž došlo k porušení zásad BOZP, výsledkem „nesplnil“. 
 
Ověřování kritérií hodnocení písemnou formou bude realizováno vypracováním odpovědí na daná kritéria hodnocení příslušné odborné kompetence na PC nebo na označené listy papíru.

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.
 
Výrobce a opravář čalouněného nábytku soudobou technologií, 16.6.2025 12:31:54
Strana 6 z 10

Hodnoticí standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
 
a)	Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání čalouník a střední vzdělání s maturitní zkouškou + alespoň 5 let odborné praxe jako osoba odpovědná za činnosti v oblasti čalounické výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oboru vzdělání čalouník, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
b)	Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti nábytkářské výroby a alespoň 5 let odborné praxe jako osoba odpovědná za činnosti v oblasti čalounické výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oboru vzdělání čalouník, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
c)	Vyšší odborné vzdělání v oblasti nábytkářské výroby a alespoň 5 let odborné praxe jako osoba odpovědná za činnosti v oblasti čalounické výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oboru vzdělání čalouník, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
d)	Vysokoškolské vzdělání a alespoň 5 let odborné praxe jako osoba odpovědná za činnosti v oblasti čalounické výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti čalounické výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
e)	Profesní kvalifikace 33-056-H Výrobce a opravář čalouněného nábytku soudobou technologií a střední vzdělání s maturitní zkouškou + alespoň 8 let odborné praxe v oblasti výroby a oprav čalouněného nábytku, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
 
Další požadavky:
·	Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
·	Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.
 
Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro
zajištění
zkoušky
podle
tohoto
hodnoticího
standardu
je
třeba
mít
k
dispozici
čalounickou
dílnu
odpovídající
velikosti
s
rozvodem
el.energie
a
stlačeného
vzduchu
s
platnými
revizemi,
osvětlením,
splňující
normy
BOZP
a
PO
a
minimálně
následující
materiálně
-
technické
vybavení:
·
Technologické
postupy,
nákresy
a
výkresy
pro
výrobu
a
opravy
čalounění
soudobou
technologií
·
Tabulka
celkových
a
dílčích
rozměrů
osob
·
ČSN
91
0015
Čalouněný
nábytek
-
Základní
ustanovení
a
související
normy
a
zákony
·
Formuláře
k
vyplnění
pro
technickou
dokumentaci
·
Dílce
kostry
křesla
k
očalounění
·
Dílce
čalouněného
výrobku
s
kováním
(např.
celočalouněná
válenda
s
úložným
prostorem)
určené
k
opravě
·
Materiály
hlavní
pro
soudobou
výrobu
čalounění
·
Materiály
pomocné
pro
soudobou
výrobu
čalounění
včetně
lepidel
a
zdobných
prvků
·
Kování,
výklopné
a
polohovací
mechanismy
Výrobce a opravář čalouněného nábytku soudobou technologií, 16.6.2025 12:31:54
Strana 7 z 10

Hodnoticí standard

·
Textilie,
usně,
koženky,
výplňové
materiály,
dílce
polyuretanových
(PUR)
pěn
různých
druhů,
hustot
a
tvrdostí,
obdobné
tvarovací
a
kypřicí
materiály
·
Textilní
pomocné
materiály,
např.
zdrhovadla,
stuhové
uzávěry,
stuhy,
prýmky,
pruženky,
třapce,
šňůry,
strojové
a
ruční
nitě
více
druhů
(min.
3)
a
od
každého
druhu
více
barev
(min.
4),
lemovací
proužky,
vyšívací
nitě,
aplikace,
značkovky,
zdobné
prvky
apod.
·
Lepidlo
pro
spojování
čalounických
materiálů
·
Čalounická
lepenka
·
Měřicí,
kreslicí
a
pro
šití
potřebné
pracovní
pomůcky
včetně
rýsovacích
potřeb
·
Základní
vybavení
pracoviště
pro
zhotovení
střihů
a
šablon
·
Střihací
technika
a
pracovní
pomůcky,
tj.
střihací
stůl,
ruční
nůžky
malé,
ruční
nůžky
velké
krejčovské,
ruční
elektrický
řezací
strojek
s
kotoučovým
nožem,
ruční
elektrický
řezací
strojek
s
přímým
nožem
·
Ruční
elektrický
nebo
pneumatický
strojek
na
dělení
měkkých
polyuretanových
pěn
·
Vybavení
k
nanášení
lepidla
·
Vybavení
k
potahováníl
·
Technické
vybavení
k
balení
výrobků
·
Obloučková
jehla
dvou
velikostí
·
Elektrické
šicí
stroje,
tj.
průmyslový
šicí
stroj
jednojehlový
se
stehem
vázaným,
průmyslový
šicí
stroj
se
stehem
vázaným
dvoujehlový,
průmyslový
obnitkovací
šicí
stroj,
průmyslový
šicí
stroj
jednojehlový
řasicí
s
ořezem,
průmyslový
dvoujehlový
sloupkový
šicí
stroj
·
Strojové
jehly
(min.
balení
10
ks
k
příslušnému
šicímu
stroji,
šitému
a
šicímu
materiálu)
·
Čalounická
sponkovačka
pneumatická
nebo
elektrická
nebo
akumulátorová
nebo
mechanická
·
Průmyslové
spojovače
vhodné
do
příslušných
sponkovaček
a
s
přiměřeným
tvarem
hrotu
a
délkou
nožek
vzhledem
k
zpracovávaným
materiálům
·
Čalounické
kladívko
·
Čalounické
hřebíčky
vhodné
k
zpracovávaným
materiálům
·
Vytahovač
hřebíků
a
průmyslových
spojovačů
(kozí
nožka)
·
Špendlíky
krejčovské,
špendlíky
čalounické
·
Vypichovač
·
Nástroje
a
nářadí
na
demontáž
čalouněného
výrobku
k
opravě,
úpravu
a
drobnou
opravu
dřevěné
kostry,
např.šroubováky
různých
druhů
a
velikostí,
dláta,
pilník,
brusný
papír,
špalík
pod
brusný
papír,
palička,
kleště,
kladivo,
lepidlo
na
dřevo,
nanášecí
zařízení
lepidla
na
dřevo
·
Nože
nebo
jiné
dělicí
zařízení
na
tvarové
a
přímé
dělení
čalounické
lepenky
·
Balicí
materiály
·
Ochranné
pracovní
prostředky
dle
požadavků
BOZP
·
Potřeby
k
udržování
čistoty
na
pracovišti
·
Přísun
potřebné
energie
odpovídající
bezpečnostním
a
hygienickým
předpisům
·
Obaly
na
odpadní
materiály
při
opravách
·
PC
nebo
tablet
 
Pro
splnění
kritérií
hodnocení
realizovaných
formou
písemného
ověření
je
třeba
zajistit
odpovídající
prostor
a
potřebné
vybavení.
 
Autorizovaná
osoba,
resp.
autorizovaný
zástupce
autorizované
osoby
musí
zajistit,
aby
pracoviště
byla
uspořádána
a
vybavena
tak,
aby
pracovní
podmínky
pro
realizaci
zkoušky
z
hlediska
BOZP
odpovídaly
bezpečnostním
požadavkům
a
hygienickým
limitům
na
pracovní
prostředí
a
pracoviště.
 
K
žádosti
o
udělení
autorizace
žadatel
přiloží
seznam
svého
materiálně
-
technického
vybavení
dokládající
soulad
s
požadavky
uvedenými
v
hodnoticím
standardu
pro
účely
zkoušky.
Pokud
žadatel
bude
při
zkouškách
využívat
materiálně
-
technické
vybavení
jiného
subjektu,
přiloží
k
žádosti
o
udělení
nebo
prodloužení
platnosti
autorizace
smlouvu
(popřípadě
smlouvy)
umožňující
jeho
užívání
nejméně
po
dobu
5
let
ode
dne
podání
žádosti
o
udělení
nebo
prodloužení
platnosti
autorizace.
Žadatel
musí
zajistit,
aby
pracoviště
byla
uspořádána
a
vybavena
tak,
aby
pracovní
podmínky
pro
realizaci
zkoušky
z
hlediska
BOZP
odpovídaly
bezpečnostním
požadavkům
a
hygienickým
limitům
na
pracovní
prostředí
a
pracoviště.
Výrobce a opravář čalouněného nábytku soudobou technologií, 16.6.2025 12:31:54
Strana 8 z 10

Hodnoticí standard

Doba přípravy na zkoušku
Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 5 až 10 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 28 až 34 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška bude rozložena do více dnů. 
Výrobce a opravář čalouněného nábytku soudobou technologií, 16.6.2025 12:31:54
Strana 9 z 10

Hodnoticí standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
AKSAMITE, spol. s r. o. 
BPP, spol. s r. o.
Cech čalouníků a dekoratérů
Čalounictví Bednář
Střední škola stavebních řemesel Brno - Bosonohy
 
Výrobce a opravář čalouněného nábytku soudobou technologií, 16.6.2025 12:31:54
Strana 10 z 10