Hodnoticí standard

Mechanik/mechanička plynových zařízení (kód: 36-006-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3

Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v technické dokumentaci, technických normách, TPG a právních předpisech pro vnitřní plynovody
3
Orientace v materiálech pro potrubí, tvarovky a armatury vnitřních plynovodů
3
Orientace v plynových zařízeních, měřících, regulačních a bezpečnostních prvcích
3
Návrh postupu práce, nářadí a pomůcek pro montáž plynových rozvodů a zařízení
3
Ruční zpracovávání a strojní obrábění kovových materiálů a plastů
3
Příprava plynových zařízení a spotřebičů k montáži a opravě
3
Sestavování a montáž plynových rozvodů
3
Provádění údržby a opravy plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů
3
Spojování částí potrubí vnitřních plynovodů nerozebíratelnými spoji
3
Spojování částí potrubí vnitřních plynovodů
3
Připojování plynových zařízení
3
Výměna částí plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů
3
Příprava a provádění tlakových a funkčních zkoušek
3
Identifikace míst úniku plynu, jeho lokalizace a zajištění
3
Prokazování znalostí nakládání s materiály a odpady
2
Platnost standardu
Standard je platný od:
21.10.2022
Mechanik/mechanička plynových zařízení, 15.6.2025 16:42:21
Strana 1 z 11

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Orientace v technické dokumentaci, technických normách, TPG a právních předpisech pro vnitřní plynovody
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Číst výkresy (plynové rozvody a zařízení, stavební výkresy, technická zpráva, situace, instalační výkresy, axonometrie)
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b) Vysvětlit názvosloví používané v normách a TPG vnitřních plynovodů a jeho význam
Ústní ověření
c) Vysvětlit pojmy TIČR, IBP, ČKAIT, BOZP a jejich význam v plynárenství
Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Orientace v materiálech pro potrubí, tvarovky a armatury vnitřních plynovodů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat druhy materiálů používaných pro rozvod vnitřních plynovodů
Písemné a ústní ověření
b) Rozlišit druhy potrubí a tvarovek pro rozvod vnitřních plynovodů, popsat jejich parametry a použití
Praktické předvedení
c) Rozlišit druhy uzavíracích a bezpečnostních armatur, popsat jejich parametry a použití
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Orientace v plynových zařízeních, měřících, regulačních a bezpečnostních prvcích
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat plynové spotřebiče, jejich rozdělení podle výkonu, účelu použití, odtahu spalin a přívodu spalovacího vzduchu
Písemné a ústní ověření
b) Vyjmenovat druhy měřicích zařízení používaných pro měření spotřeby plynu
Písemné a ústní ověření
c) Vyjmenovat a popsat význam uzavíracích a bezpečnostních armatur a zařízení pro měření teploty a tlaku plynu
Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Návrh postupu práce, nářadí a pomůcek pro montáž plynových rozvodů a zařízení
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Navrhnout technologický postup montáže plynových rozvodů podle zadání
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b) Navrhnout technologický postup montáže spotřebičů, zařízení a jejich kompletace podle zadání
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c) Vyjmenovat nářadí a pomůcky potřebné k provedení montáže plynových rozvodů a zařízení podle zadání
Písemné a ústní ověření
d) Vysvětlit předpisy BOZP pro montáže plynových rozvodů a zařízení
Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Mechanik/mechanička plynových zařízení, 15.6.2025 16:42:21
Strana 2 z 11

Hodnoticí standard

Ruční zpracovávání a strojní obrábění kovových materiálů a plastů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat způsoby ručního zpracování instalatérského materiálu
Písemné a ústní ověření
b) Ručně zpracovat instalatérský materiál pro jeden spoj závitový, svařovaný, pájený a lisovaný
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c) Popsat způsoby strojního obrábění instalatérského materiálu
Písemné a ústní ověření
d) Strojně obrábět instalatérský materiál pro jeden spoj závitový, svařovaný, pájený a lisovaný.
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e) Dodržovat BOZ při ručním zpracování a strojním obrábění instalatérských materiálů
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Příprava plynových zařízení a spotřebičů k montáži a opravě
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Uvést, kdo je oprávněn provádět montáže a opravy zařízení a spotřebičů vnitřního plynovodu
Písemné a ústní ověření
b) Popsat postup odstavování funkčního plynovodu, zařízení a spotřebičů z provozu
Písemné a ústní ověření
c) Popsat postup uvádění vnitřního plynovodu, zařízení a spotřebičů do provozu
Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Sestavování a montáž plynových rozvodů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Připravit podmínky pro montáž plynového rozvodu podle zadání
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b) Montovat potrubní plynový rozvodu v délce 3 m
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c) Připevnit plynové potrubí ke stavební konstrukci v délce 3 m
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Provádění údržby a opravy plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat, kdo je oprávněn provádět údržbu a opravy plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů
Písemné a ústní ověření
b) Popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při údržbě a opravách plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů
Písemné a ústní ověření
c) Popsat, jak postupovat po ukončení údržby nebo opravy plynového rozvodu, zařízení a spotřebičů
Písemné a ústní ověření
d) Vysvětlit význam provozních revizí plynových zařízení
Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Mechanik/mechanička plynových zařízení, 15.6.2025 16:42:21
Strana 3 z 11

Hodnoticí standard

Spojování částí potrubí vnitřních plynovodů nerozebíratelnými spoji
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat druhy nerozebíratelných spojů na vnitřních plynovodech, k jejichž provádění je třeba zvláštního oprávnění
Písemné a ústní ověření
b) Popsat spojování potrubí svařováním plamenem
Písemné a ústní ověření
c) Zhotovit JEDEN spoj měděného potrubí lisováním podle zadání
Praktické předvedení
d) Popsat spoj měděného potrubí pájením natvrdo
Písemné a ústní ověření
e) Popsat lisovaný spoj vícevrstvého plastového potrubí
Písemné a ústní ověření
f) Popsat spoj PE potrubí svařováním
Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Spojování částí potrubí vnitřních plynovodů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat druhy rozebíratelných spojů potrubí na rozvodech vnitřních plynovodů, zařízení a spotřebičů podle zadání
Písemné a ústní ověření
b) Vysvětlit a názorně předvést spojování vnitřních plynovodů rozebíratelnými spoji jedním spojem každého druhu podle kritéria a)
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c) Uvést základní rozdíly mezi rozebíratelnými a nerozebíratelnými spoji
Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Připojování plynových zařízení
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Připojit jeden plynový spotřebič podle zadání
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b) Připojit jedno plynové zařízení pro měření spotřeby plynu podle zadání
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c) Připojit jedno plynové zařízení pro regulaci tlaku plynu a zabezpečovacích zařízení
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Výměna částí plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat, kdo je oprávněn provádět výměnu částí plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů
Písemné a ústní ověření
b) Popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při výměně částí plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů
Písemné a ústní ověření
c) Popsat, jak postupovat po ukončení výměny částí plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů
Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Mechanik/mechanička plynových zařízení, 15.6.2025 16:42:21
Strana 4 z 11

Hodnoticí standard

Příprava a provádění tlakových a funkčních zkoušek
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat zkušební podmínky tlakových a funkčních zkoušek
Písemné a ústní ověření
b) Připravit vnitřní plynovod na zkoušku těsnosti podle zadání
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c) Provést zkoušku pevnosti a těsnosti podle zadání UVEDENÉM V KRITÉRIU b)
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d) Popsat přípravu rozvodu a zařízení pro provedení výchozí revize
Písemné a ústní ověření
e) Popsat nedestruktivní zkoušky na materiálech plynovodů
Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Identifikace míst úniku plynu, jeho lokalizace a zajištění
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat způsoby identifikace míst úniku plynu
Písemné a ústní ověření
b) Provést detekci plynu pomocí detekčního přístroje
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c) Provést lokalizaci a zajištění místa úniku plynu podle zadání
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Prokazování znalostí nakládání s materiály a odpady
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Definovat pojem „nebezpečná látka“, uvést nebezpečné látky používané v oboru
Písemné ověření
b) Popsat označování výrobků z hlediska nebezpečných látek
Písemné ověření
c) Popsat vliv profesních činností na životní prostředí
Písemné ověření
d) Popsat způsoby skladování a manipulace s materiály
Písemné ověření
e) Popsat způsoby nakládání s odpady
Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Mechanik/mechanička plynových zařízení, 15.6.2025 16:42:21
Strana 5 z 11

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná
osoba
informuje,
které
doklady
musí
uchazeč
předložit,
aby
zkouška
proběhla
v
souladu
s
platnými
právními
předpisy.
 
Před
zahájením
vlastního
ověřování
musí
být
uchazeč
seznámen
s
pracovištěm
a
s
požadavky
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
a
požární
ochrany
(PO),
o
čemž
bude
autorizovanou
osobou
vyhotoven
a
uchazečem
podepsán
písemný
záznam.
 
Autorizovaná
osoba,
resp.
autorizovaný
zástupce
autorizované
osoby,
je
oprávněna
předčasně
ukončit
zkoušku,
pokud
vyhodnotí,
že
v
důsledku
činnosti
uchazeče
bezprostředně
došlo
k
ohrožení
nebo
bezprostředně
hrozí
nebezpečí
ohrožení
zdraví,
života
a
majetku
či
životního
prostředí.
Zdůvodnění
předčasného
ukončení
zkoušky
uvede
AOs
do
Záznamu
o
průběhu
a
výsledku
zkoušky.
Uchazeč
může
ukončit
zkoušku
kdykoliv
v
jejím
průběhu,
a
to
na
vlastní
žádost
 
Zdravotní
způsobilost
pro
vykonávání
pracovních
činností
této
profesní
kvalifikace
je
vyžadována
a
prokazuje
se
lékařským
potvrzením
(odkaz
na
povolání
v
NSP
-
https://www.nsp.cz/jednotka
-
prace/mechanik
-
plynovych
-
zarize
).
 
Uchazeč
musí
být
vybaven
vlastním
pracovním
oděvem,
obuví
a
osobními
ochrannými
pracovními
prostředky
odpovídajícími
prováděným
pracím.
 
Uchazeč
o
zkoušku
musí
být
držitelem
následujících
osvědčení:
·
osvědčení
podle
ČSN
EN
ISO
9606
-
1
311
T
BW
1.2
S
t4,0
D48,3
PH/PC
(H
-
L045)
pro
svařování
plamenem
-
Vyhláška
č.
87/2000
Sb.,
vyhláška
Ministerstva
vnitra,
kterou
se
stanoví
podmínky
požární
bezpečnosti
při
svařování
a
nahřívání
živic
v
tavných
nádobách;
část
druhá
-
podmínky
pro
zahájení
svařování
a
po
skončení
svařování
(§
3),
odstavec
10:
"Svařování
se
nesmí
zahájit,
jestliže
d)
svářeč
na
svářečském
pracovišti
nemůže
prokázat
svou
odbornou
způsobilost
ke
svařování
doklady
odpovídajícími
normovým
požadavkům
nebo
normativním
dokumentům
dle
ČSN
EN
45020
nebo
vydanými
v
rámci
oprávnění
certifikačního
orgánu
akreditovaného
v
České
republice;
v
případě,
že
není
pro
určitý
druh
svařování
těmito
předpisy
odborná
způsobilost
stanovena,
pak
oprávněním
odpovídajícím
návodům
výrobce
nebo
dovozce
zařízení.
 
·
osvědčení
Lisování
mědi
pro
spojování
potrubí
z
mědi
nerozebíratelnými
spoji
-
Technická
pravidla
gas
TPG
700
01
–
Použití
měděných
materiálů
pro
rozvod
plynu,
4 Technické
požadavky,
4.3
Spojování
a
ohýbání
trubek,
odstavec
4.3.4.1:
„Lisované
spoje
rozvodů
plynu
mohou
provádět
pouze
pracovníci,
kteří
splňují
podmínky
odborné
způsobilosti
a
jsou
držiteli
platného
dokladu
(Osvědčení)
o
vstupním
proškolení
výrobcem.“
 
Metodické
pokyny
 
Při
ověřování
odborných
kompetencí
je
třeba
respektovat
ustanovení
technických
norem
v
platném
znění
a
právních
předpisů:
Technické
normy:
·
ČSN
01
3450
Technické
výkresy
–
Instalace
–
Zdravotně
technické
a
plynovodní
instalace
·
ČSN
EN
287
-
1
Zkoušky
svářečů
–
Tavné
svařování
–
Část
1:
Oceli
·
ČSN
EN
13133
Tvrdé
pájení
–
Zkouška
páječe
·
ČSN
07
0703
Kotelny
se
zařízeními
na
plynná
paliva
·
ČSN
EN
12007
-
Část
1,
2,
3
Zásobování
plynem
–
Plynovody
s
nejvyšším
provozním
tlakem
do
16
barů
včetně
·
ČSN
EN
1775
Zásobování
plynem
–
Plynovody
v
budovách
–
Nejvyšší
provozní
tlak
≤
5
bar
–
Provozní
požadavky
·
ČSN
EN
12279
Zásobování
plynem
–
Zařízení
pro
regulaci
tlaku
na
přípojkách
–
Funkční
požadavky
·
ČSN
38
6462
Zásobování
plynem
–
LPG
–
Tlakové
stanice,
rozvod
a
použití
·
ČSN
EN
1555
-
1,2,3
Plastové
potrubní
systémy
pro
rozvod
plynných
paliv
–
Polyethylen
(PE)
–
Část
1:
Všeobecně,
Část
2:
Trubky,
Část
3:
Tvarovky
·
TPG
605
02
Regulační
stanice
plynu
·
TPG
609
01
Regulátory
tlaku
plynu
pro
vstupní
přetlak
do
5
barů
včetně.
Umísťování
a
provoz
·
TDG
609
03
Regulátory
tlaku
plynu
pro
vstupní
tlak
do
5
barů
včetně.
Požadavky
na
ověřování
bezpečnosti
a
spolehlivosti
·
TPG
700
01
Použití
měděných
materiálů
pro
rozvod
plynu
·
TPG
702
01
Plynovody
a
přípojky
z
polyetylénu
Mechanik/mechanička plynových zařízení, 15.6.2025 16:42:21
Strana 6 z 11

Hodnoticí standard

·
TPG
702
03
Opravy
plynovodů
a
přípojek
z
polyetylénu
·
TPG
704
01
Odběrná
plynová
zařízení
a
spotřebiče
na
plynná
paliva
v
budovách
·
TPG
704
03
Domovní
plynovody
z
vícevrstvých
trubek.
Navrhování
a
výstavba
·
TPG
800
00
Systém
rozdělení
spotřebičů
na
plynná
paliva
·
TPG
800
03
Připojování
odběrných
plynových
zařízení
a
jejich
uvádění
do
provozu
·
TPG
913
01
Kontrola
těsnosti
a
činnosti
spojené
s
problematikou
úniků
plynu
na
plynovodech
a
plynovodních
přípojkách
·
TPG
927
04
Zkoušky
svářečů
plastů
pro
vydání
certifikátu
způsobilosti
·
TPG
934
01
Plynoměry.
Umísťování,
připojování
a
provoz
·
TPG
941
02
Řešení
odtahů
spalin
od
spotřebičů
na
plynná
paliva.
Kontroly
a
revize
spalinových
cest
Právní
předpisy:
·
zákon
č.
174/1968
Sb.,
o
státním
odborném
dozoru
nad
bezpečností
práce,
ve
znění
pozdějších
předpisů
·
zákon
č.
22/1997
Sb.,
o
technických
požadavcích
na
výrobky
a
o
změně
a
doplnění
některých
zákonů,
ve
znění
pozdějších
předpisů
·
zákon
č.
458/2000
Sb.,
o
podmínkách
podnikání
a
o
výkonu
státní
správy
v
energetických
odvětvích
a
o
změně
některých
zákonů
(energetický
zákon),
ve
znění
pozdějších
předpisů.
·
vyhláška
č.
85/1978
Sb.,
o
kontrolách,
revizích
a
zkouškách
plynových
zařízení,
ve
znění
nařízení
vlády
č.
352/2000
Sb.,
ve
znění
pozdějších
předpisů
·
vyhláška
č.
21/1979
Sb.,
kterou
se
určují
vyhrazená
plynová
zařízení
a
stanoví
některé
podmínky
k
zajištění
jejich
bezpečnosti,
ve
znění
pozdějších
předpisů
·
vyhláška
č.
91/1993
Sb.,
k
zajištění
bezpečnosti
práce
v
nízkotlakých
kotelnách,
ve
znění
pozdějších
předpisů.
 
Při
způsobu
ověření
"písemné
ověření"
uchazeč
vypracuje
volně
písemnou
odpověď.
Při
způsobu
ověření
"písemné
a
ústní
ověření“
uchazeč
zpracuje
písemnou
odpověď
a
ústně
odpoví
na
otázky
zkoušejících.
Při
způsobu
ověření
„praktické
předvedení“
uchazeč
předvede
praktickou
činnost
požadovanou
kritériem.
Při
způsobu
ověření
„praktické
předvedení
s
ústním
vysvětlením“
uchazeč
v
průběhu
praktického
předvádění
nebo
po
jeho
ukončení
doplňuje
činnosti
ústním
vysvětlením
a
zodpoví
případné
doplňující
otázky
zkoušejících.
 
Při
praktickém
ověřování
jednotlivých
kompetencí
je
třeba
respektovat
ustanovení
platných
technických
norem
a
právních
předpisů.
Hodnocena
je
organizace
práce,
volba
a
dodržování
předepsaných
technologických
postupů,
volba
a
dodržování
pracovních
postupů,
volba
a
používání
nářadí,
zařízení
a
pracovních
pomůcek.
Dále
je
hodnoceno
dodržování
předpisů
BOZP
a
používání
osobních
ochranných
pracovních
prostředků,
dodržování
předpisů
PO
a
hygieny
práce.
Nedílnou
součástí
hodnocení
je
hodnocení
kvality
provedení
prací.
 
Vzhledem
k
charakteru
některých
pracovních
činností
je
nutné
při
ověřování
způsobilostí
zajistit
uchazeči
pomoc
další
osoby
(např.
při
manipulaci
materiálu).

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.
Mechanik/mechanička plynových zařízení, 15.6.2025 16:42:21
Strana 7 z 11

Hodnoticí standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
 
a)	Střední odborné vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání 36-52-H/01 Instalatér nebo 36-52-H/02 Mechanik plynových zařízení a nejméně 5 let praxe v montážích plynových zařízení
b)	Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech vzdělání 36-45-M/01 technická zařízení budov (TZB), 39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení nebo v oboru 36-47-M/01 stavebnictví, zaměření pozemní stavby a nejméně 5 let praxe v montážích plynových zařízení nebo v oblasti TZB 
c)	Vyšší odborné vzdělání v oborech technických zařízení budov nebo pozemní stavby a nejméně 5 let praxe v montážích plynových zařízení nebo v oblasti TZB
d)	Vysokoškolské vzdělání v oborech technická zařízení budov nebo pozemní stavby a nejméně 5 let praxe v montážích plynových zařízení nebo v oblasti TZB
e)	Odborná kvalifikace pro výkon povolání učitele odborného výcviku dle § 9 odst. 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, v oborech vzdělání 36-52-H/01 Instalatér nebo 36-52-H/02 Mechanik plynových zařízení, nebo jim odpovídajících předcházejících či navazujících oborech vzdělání dle Nařízení vlády č. 211/2011 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a nejméně 5 let praxe v povolání učitele odborného výcviku
f)	Odborná kvalifikace pro výkon povolání učitele odborných předmětů dle § 9 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, v oborech vzdělání 36-52-H/01 Instalatér, 36-45-M/01 Technická zařízení budov, 39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení nebo 36-47-M/01 stavebnictví, zaměření pozemní stavby, nebo jim odpovídajících předcházejících či navazujících oborech vzdělání dle Nařízení vlády č. 211/2011 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a nejméně 5 let praxe v povolání učitele odborných předmětů.
 
Další požadavky:
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.
 
Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

·
Měřidla:
metr,
vodováha,
posuvné
měřítko,
pásmo,
ocelové
měřítko,
úhelník.
·
Nářadí
a
zařízení:
stůl
se
svěrákem
čelisťovým
a
trubkovým,
souprava
pro
svařování
plamenem,
pomůcky
pro
ohýbání
trubek,
ohýbačka
na
měděné
trubky,
sada
stranových
klíčů,
gola
sada,
příklepová
vrtačka,
sada
vrtáků
do
betonu
a
do
kovů,
sada
šroubováků,
stupňovitý
klíč
s
ráčnou,
pilka
na
kov,
kladivo,
sekáč,
elektrické
vrtací
a
bourací
kladivo,
souprava
na
řezání
trubkových
závitů,
kleště
kombinované,
kleště
sika,
hasák,
úhlová
bruska,
prodlužovací
kabel,
sada
pilníků,
kartáč
ocelový,
detektor
plynu,
detekční
sprej,
souprava
pro
spojování
trubek
z
mědi,
plastu
a
oceli
lisováním,
detektor
plynu
elektronický,
zkušební
přístroj
na
zkoušky
těsnosti
plynovodů.
·
Pomůcky:
tužka,
lihový
fix.
·
Projektová
dokumentace,
předepsané
technologické
postupy
a
informační
materiály
(např.
technické
listy)
související
s
hodnocenými
činnostmi.
·
Zdroj
elektrické
energie
230
V.
Mechanik/mechanička plynových zařízení, 15.6.2025 16:42:21
Strana 8 z 11

Hodnoticí standard

 
Přístup
(dálkový
nebo
materiály
v
tištěné
podobě)
k
věcně
dotčeným
technickým
normám
a
právním
předpisům:
Technické
normy
v
platném
znění:
·
ČSN
01
3450
Technické
výkresy
–
Instalace
–
Zdravotně
technické
a
plynovodní
instalace
·
ČSN
EN
287
-
1
Zkoušky
svářečů
–
Tavné
svařování
–
Část
1:
Oceli
·
ČSN
EN
13133
Tvrdé
pájení
–
Zkouška
páječe
·
ČSN
07
0703
Kotelny
se
zařízeními
na
plynná
paliva
·
ČSN
EN
12007
-
Část
1,
2,
3
Zásobování
plynem
–
Plynovody
s
nejvyšším
provozním
tlakem
do
16
barů
včetně
·
ČSN
EN
1775
Zásobování
plynem
–
Plynovody
v
budovách
–
Nejvyšší
provozní
tlak
≤
5
bar
–
Provozní
požadavky
·
ČSN
EN
12279
Zásobování
plynem
–
Zařízení
pro
regulaci
tlaku
na
přípojkách
–
Funkční
požadavky
·
ČSN
38
6462
Zásobování
plynem
–
LPG
–
Tlakové
stanice,
rozvod
a
použití
·
ČSN
EN
1555
-
1,2,3
Plastové
potrubní
systémy
pro
rozvod
plynných
paliv
–
Polyethylen
(PE)
–
Část
1:
Všeobecně,
Část
2:
Trubky,
Část
3:
Tvarovky
·
TPG
605
02
Regulační
stanice
plynu
·
TPG
609
01
Regulátory
tlaku
plynu
pro
vstupní
přetlak
do
5
barů
včetně.
Umísťování
a
provoz
·
TDG
609
03
Regulátory
tlaku
plynu
pro
vstupní
tlak
do
5
barů
včetně.
Požadavky
na
ověřování
bezpečnosti
a
spolehlivosti
·
TPG
700
01
Použití
měděných
materiálů
pro
rozvod
plynu
·
TPG
702
01
Plynovody
a
přípojky
z
polyetylénu
·
TPG
702
03
Opravy
plynovodů
a
přípojek
z
polyetylénu
·
TPG
704
01
Odběrná
plynová
zařízení
a
spotřebiče
na
plynná
paliva
v
budovách
·
TPG
704
03
Domovní
plynovody
z
vícevrstvých
trubek.
Navrhování
a
výstavba
·
TPG
800
00
Systém
rozdělení
spotřebičů
na
plynná
paliva
·
TPG
800
03
Připojování
odběrných
plynových
zařízení
a
jejich
uvádění
do
provozu
·
TPG
913
01
Kontrola
těsnosti
a
činnosti
spojené
s
problematikou
úniků
plynu
na
plynovodech
a
plynovodních
přípojkách
·
TPG
927
04
Zkoušky
svářečů
plastů
pro
vydání
certifikátu
způsobilosti
·
TPG
934
01
Plynoměry.
Umísťování,
připojování
a
provoz
·
TPG
941
02
Řešení
odtahů
spalin
od
spotřebičů
na
plynná
paliva.
Kontroly
a
revize
spalinových
cest
Právní
předpisy:
·
zákon
č.
174/1968
Sb.,
o
státním
odborném
dozoru
nad
bezpečností
práce,
ve
znění
pozdějších
předpisů
·
zákon
č.
22/1997
Sb.,
o
technických
požadavcích
na
výrobky
a
o
změně
a
doplnění
některých
zákonů,
ve
znění
pozdějších
předpisů
·
zákon
č.
458/2000
Sb.,
o
podmínkách
podnikání
a
o
výkonu
státní
správy
v
energetických
odvětvích
a
o
změně
některých
zákonů
(energetický
zákon),
ve
znění
pozdějších
předpisů.
·
vyhláška
č.
85/1978
Sb.,
o
kontrolách,
revizích
a
zkouškách
plynových
zařízení,
ve
znění
nařízení
vlády
č.
352/2000
Sb.,
ve
znění
pozdějších
předpisů
·
vyhláška
č.
21/1979
Sb.,
kterou
se
určují
vyhrazená
plynová
zařízení
a
stanoví
některé
podmínky
k
zajištění
jejich
bezpečnosti,
ve
znění
pozdějších
předpisů
·
vyhláška
č.
91/1993
Sb.,
k
zajištění
bezpečnosti
práce
v
nízkotlakých
kotelnách,
ve
znění
pozdějších
předpisů.
 
Autorizovaná
osoba,
resp.
autorizovaný
zástupce
autorizované
osoby
musí
zajistit,
aby
pracoviště
byla
uspořádána
a
vybavena
tak,
aby
pracovní
podmínky
pro
vykonání
zkoušky
z
hlediska
BOZP
odpovídaly
bezpečnostním
požadavkům
a
hygienickým
limitům
na
pracovní
prostředí
a
pracoviště.
 
K
žádosti
o
udělení
autorizace
žadatel
přiloží
seznam
materiálně
-
technického
vybavení
dokládající
soulad
s
požadavky
uvedenými
v
hodnoticím
standardu
pro
účely
zkoušky.
Zajištění
vhodných
prostor
pro
provádění
zkoušky
prokazuje
žadatel
odpovídajícím
dokladem
(např.
výpis
z
katastru
nemovitostí,
nájemní
smlouva,
dohoda)
umožňujícím
jejich
užívání
po
dobu
platnosti
autorizace.

Doba přípravy na zkoušku
Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 90 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.
Mechanik/mechanička plynových zařízení, 15.6.2025 16:42:21
Strana 9 z 11

Hodnoticí standard

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 10 až 14 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Doba trvání písemné části zkoušky jednoho uchazeče je 120 minut. Zkouška musí být rozložena do více dnů.

Mechanik/mechanička plynových zařízení, 15.6.2025 16:42:21
Strana 10 z 11

Hodnoticí standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
CTI ČR; HAMROZI s. r. o. Třinec 
GridService, s. r. o. Brno
SŠ stavebních řemesel, Brno Bosonohy
SOU plynárenské, Pardubice
 
Mechanik/mechanička plynových zařízení, 15.6.2025 16:42:21
Strana 11 z 11