Hodnoticí standard

Kovárenský technik technolog (kód: 21-047-M)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21)
Týká se povolání:
Technolog kování
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
4

Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Práce s normami ČSN a EN
4
Obsluha kovárenských pecí a stanovení režimů ohřevu
4
Orientace v tvářecích strojích
4
Stanovování standardních technologických postupů a technických podmínek volného kování
4
Stanovování standardních technologických postupů a technických podmínek zápustkového kování
4
Stanovování technologických postupů pro kování za studena a za polotepla, bezvýronkové kování a řízené tváření
4
Stanovení režimu tepelného zpracování výkovků
4
Stanovení technologického postupu kování výkovků
4
Provádění technických zkoušek v kovárenské výrobě
4
Vyřizování reklamací a stížností v souladu s platnou legislativou
4
Orientace v systémech a standardech jakosti
4
Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů v kovárenské výrobě
4
Vedení povinné dokumentace
4
Platnost standardu
Standard je platný od:
14.10.2015
Kovárenský technik technolog, 30.4.2025 15:08:48
Strana 1 z 7

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Práce s normami ČSN a EN
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyhledat potřebné údaje v základních normách týkajících se tvářených materiálů
Ústní ověření
b) Vyhledat potřebné údaje v základních normách týkajících se technologie tváření kovů a nekovů
Ústní ověření
c) Vyhledat potřebné údaje v základních normách týkajících se technologie tepelného zpracování kovů
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Obsluha kovárenských pecí a stanovení režimů ohřevu
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Obsluhovat různé typy plynem vytápěných pecí s využitím schémat
Praktické předvedení
b) Obsluhovat indukční pece s využitím schématu
Praktické předvedení
c) Vypracovat režimy ohřevu
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Orientace v tvářecích strojích
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat princip funkce bucharu a jeho technologických možností s využitím schématu
Ústní ověření
b) Popsat princip funkce hydraulického lisu a jeho technologických možností s využitím schématu
Ústní ověření
c) Popsat princip funkce mechanických lisů a jejich technologických možností s využitím schémat
Ústní ověření
d) Popsat princip funkce příčné klínové válcovačky a kovacích válců a jejich technologických možností s využitím schémat
Ústní ověření
Je třeba splnit kritéria a) + c) nebo b) + d).
Stanovování standardních technologických postupů a technických podmínek volného kování
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit základní operace volného kování
Ústní ověření
b) Vysvětlit stupeň prokování
Ústní ověření
c) Vysvětlit přídavky na obrábění, technologické přídavky, konstrukci výkovku
Ústní ověření
d) Vysvětlit volbu režimu vychlazování výkovků
Ústní ověření
e) Vypracovat technologický postup volného kování dle technické dokumentace (např. kroužku nebo ohýbaného výkovku)
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit kritéria a) + c) + e) nebo b) + d) + e).
Kovárenský technik technolog, 30.4.2025 15:08:48
Strana 2 z 7

Hodnoticí standard

Stanovování standardních technologických postupů a technických podmínek zápustkového kování
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit třídění zápustkových výkovků
Ústní ověření
b) Vysvětlit přídavky na obrábění, technologické přídavky, konstrukce výkovku
Ústní ověření
c) Vypracovat technologický postup zápustkového kování dle technické dokumentace (např. plochého výkovku nebo ozubeného kola)
Praktické předvedení s ústní obhajobou
d) Vysvětlit zvláštnosti kování neželezných kovů
Ústní ověření
Je třeba splnit kritéria a) + c) nebo b) + c) nebo d) + c).
Stanovování technologických postupů pro kování za studena a za polotepla, bezvýronkové kování a řízené tváření
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit zvláštnosti kování za studena
Ústní ověření
b) Vysvětlit zvláštnosti kování za polotepla
Ústní ověření
c) Vysvětlit postup řízeného tváření
Ústní ověření
d) Vysvětlit postup bezvýronkového kování
Ústní ověření
Je třeba splnit kritéria a) + c) nebo b) + d).
Stanovení režimu tepelného zpracování výkovků
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit binární diagram Fe-C
Písemné a ústní ověření
b) Vysvětlit normalizační žíhání
Písemné a ústní ověření
c) Vysvětlit kalení a popuštění, diagramy IRA (Izotermický rozpad austenitu) a ARA (Anizotermický rozpad austenitu)
Písemné a ústní ověření
d) Vysvětlit tepelné zpracování nástrojových ocelí
Písemné a ústní ověření
e) Vysvětlit tepelné zpracování slitin hliníku
Písemné a ústní ověření
f) Vysvětlit tepelné zpracování slitin mědi
Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit kritéria a) + c) + e) nebo b) + d) + f).
Stanovení technologického postupu kování výkovků
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit kalibraci výkovků
Písemné a ústní ověření
b) Vysvětlit tryskání a omílání výkovků
Písemné a ústní ověření
c) Vysvětlit moření výkovků
Písemné a ústní ověření
d) Vysvětlit leštění výkovků ze slitin hliníku
Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit kritéria a) + c) nebo b) + d).
Kovárenský technik technolog, 30.4.2025 15:08:48
Strana 3 z 7

Hodnoticí standard

Provádění technických zkoušek v kovárenské výrobě
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit podstatu destruktivního zkoušení výkovků
Ústní ověření
b) Vysvětlit podstatu nedestruktivního zkoušení výkovků
Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
Vyřizování reklamací a stížností v souladu s platnou legislativou
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat možné příčiny nevyhovujících mechanických vlastností
Písemné a ústní ověření
b) Popsat možné příčiny nevyhovujících výsledků metalografického zkoušení
Písemné a ústní ověření
c) Popsat možné příčiny nevyhovujících výsledků ultrazvukové zkoušky
Písemné a ústní ověření
d) Popsat možné příčiny vzniku povrchových defektů
Písemné a ústní ověření
e) Popsat možné příčiny nevyhovující geometrie
Písemné a ústní ověření
f) Vypracovat reklamační protokol
Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit jedno z kritérií a) až e), kritérium f) vždy.
Orientace v systémech a standardech jakosti
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat systémy řízení kvality v kovárenské výrobě
Ústní ověření
b) Vysvětlit principy systému řízení kvality v hutní výrobě (ISO 9001, ISO 9002)
Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů v kovárenské výrobě
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat bezpečnostní předpisy platné v kovárenské výrobě
Ústní ověření
b) Vysvětlit způsob kontroly dodržování technologických postupů v technologických procesech kovárenské výroby
Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
Vedení povinné dokumentace
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat dokumentaci používanou při zadávání technologických postupů a zásady jejího vedení
Ústní ověření
b) Popsat způsob archivace technologických postupů.
Ústní ověření
c) Provést zápis technologického postupu do používané dokumentace
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Kovárenský technik technolog, 30.4.2025 15:08:48
Strana 4 z 7

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována. 
 
U kompetencí, kde je v poznámce u kriterií uvedeno splnit např. a+b, nebo c+e, nebo d+a atd. platí, že žadatel musí umět vše, ale zkoušející vybere podle zaměření uchazače příslušnou kombinaci kriterií k prozkoušení.

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
 
a)	Vysokoškolské vzdělání v oboru mechanická technologie nebo tváření kovů a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti kovárenství, nebo ve funkci učitele odborných předmětů v oblasti kovárenství, z toho minimálně 1 rok v období posledních 2 let před podáním žádosti o udělení autorizace.
b)	Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru strojírenské metalurgie a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti kovárenství, z toho minimálně 1 rok v období posledních 2 let před podáním žádosti o udělení autorizace.
 
Další požadavky:
·	Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
·	Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.
 
Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.
Kovárenský technik technolog, 30.4.2025 15:08:48
Strana 5 z 7

Hodnoticí standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky
·	technické normy pro kovárenskou výrobu
·	výrobní dokumentaci pro kovárenskou výrobu
·	obrázky pecí používaných v kovárnách: komorová s pevnou nístějí, vozová pec, karuselová pec, indukční pec
 
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.
 
K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku
Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 30 až 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do 2 dnů.
Kovárenský technik technolog, 30.4.2025 15:08:48
Strana 6 z 7

Hodnoticí standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro hutnictví, slévárenství a kovárenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině: 
Svaz kováren ČR
Ostroj, a. s.
Forcut, s. r. o., Ostrava
SPŠ Frýdek-Místek
VŠB – Technická univerzita Ostrava
 
Kovárenský technik technolog, 30.4.2025 15:08:48
Strana 7 z 7