Hodnoticí standard

Stavební klempíř/klempířka pro tvarově a řemeslně náročné prvky a konstrukce (kód: 36-108-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:
Stavební klempíř
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3

Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení prováděcích výkresů klempířských konstrukcí
3
Orientace v technické dokumentaci používané pro zhotovování klempířských náročných prvků
3
Posuzování kvality klempířských materiálů dostupnými prostředky
3
Výpočet ploch střech a spotřeby materiálů
3
Prokazování znalostí BOZ při práci ve výškách
3
Manipulace s materiály, ukládání materiálů na střechu
3
Volba, používání a údržba ručního a mechanizovaného nářadí a pracovních pomůcek
3
Spojování klempířských materiálů měkkým pájením
3
Prokazování znalostí pracovních postupů zhotovování drážkových krytin na nerovinných střešních plochách
3
Zhotovování, kontrolování, upravování a opravování podkladu pod krytiny tvarově složitých střech
3
Montáž drážkové krytiny na nerovinných střešních plochách
3
Návrh tvarově a řemeslně náročného prvku s rozviny dílů, výpočet spotřeby materiálů
3
Zhotovování a montáž tvarově a řemeslně náročných prvků
3
Zhotovování replik historických klempířských prvků
3
Povrchové úpravy klempířských prvků
3
Platnost standardu
Standard je platný od:
18.10.2022
Stavební klempíř/klempířka pro tvarově a řemeslně náročné prvky a konstrukce, 3.5.2025 8:41:22
Strana 1 z 10

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení prováděcích výkresů klempířských konstrukcí
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Rozlišit druhy stavební dokumentace a výkresů podle druhů
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Orientovat se v prováděcí dokumentaci klempířských konstrukcí
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Číst stavební výkresy (dle ČSN 01 3420)
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Číst prováděcí výkresy klempířských konstrukcí
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Orientace v technické dokumentaci používané pro zhotovování klempířských náročných prvků
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Rozlišit druhy technické dokumentace klempířských prací, vysvětlit její význam pro provádění střech a náročných prvků
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Použít technickou dokumentaci pro řešení zadaného pracovního úkolu
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
Posuzování kvality klempířských materiálů dostupnými prostředky
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Uvést parametry kvality materiálů dle technické dokumentace výrobců
Ústní a písemné ověření
b) Posoudit kvalitu konkrétního materiálu prostředky, které má pracovník běžně k dispozici (smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly apod.), posudek odůvodnit
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
Výpočet ploch střech a spotřeby materiálů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Měřit plochy a číst rozměry z výkresové dokumentace
Praktické předvedení
b) Vypočítat plochy střechy
Praktické předvedení s výpočtem
c) Vypočítat spotřebu materiálů dle výkresové dokumentace
Praktické předvedení s výpočtem
Je třeba splnit všechna kritéria.
Stavební klempíř/klempířka pro tvarově a řemeslně náročné prvky a konstrukce, 3.5.2025 8:41:22
Strana 2 z 10

Hodnoticí standard

Prokazování znalostí BOZ při práci ve výškách
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit ustanovení BOZP a NV 362/2005 Sb., při práci ve výškách
Ústní ověření
b) Popsat osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu osob a způsoby ochrany proti pádu
Písemné a ústní ověření
c) Vysvětlit způsoby zajištění proti pádu osob, předmětů a materiálů technickou konstrukcí – ochranná lešení
Písemné a ústní ověření s nakreslením náčrtu
d) Vysvětlit způsoby zajištění proti pádu předmětů a materiálu
Písemné a ústní ověření
e) Popsat pravidla BOZ při práci na střeše
Písemné ověření
f) Vysvětlit pojem „ochranné pásmo“ a uvést jeho rozměry
Písemné a ústní ověření s nakreslením náčrtu
Je třeba splnit všechna kritéria.
Manipulace s materiály, ukládání materiálů na střechu
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat manipulační prostředky pro dopravu krytin a jejich použití
Písemné a ústní ověření
b) Popsat způsoby manipulace a ukládání materiálů na střechu
Písemné a ústní ověření
c) Uložit materiály na střeše
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d) Dodržovat ustanovení BOZP a NV 362/2005 Sb.
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Volba, používání a údržba ručního a mechanizovaného nářadí a pracovních pomůcek
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Zvolit a použít ruční nářadí, vysvětlit údržbu
Praktické předvedení
b) Zvolit a použít mechanizované nářadí, vysvětlit údržbu
Praktické předvedení
c) Zvolit a použít  strojní zařízení, vysvětlit údržbu
Praktické předvedení
d) Zvolit a použít pracovní pomůcky
Praktické předvedení
e) Dodržovat pravidla BOZP
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Stavební klempíř/klempířka pro tvarově a řemeslně náročné prvky a konstrukce, 3.5.2025 8:41:22
Strana 3 z 10

Hodnoticí standard

Spojování klempířských materiálů měkkým pájením
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat technologii měkkého pájení
Písemné ověření s ústním vysvětlením
b) Popsat klempířské materiály, u kterých lze použít spojování měkkým pájením a uvést hlavní rozdíly v technologii pájení
Písemné ověření s ústním vysvětlením
c) Popsat nástroje a nářadí potřebné pro provádění spojů měkkým pájením
Písemné ověření s ústním vysvětlením
d) Zhotovit vodorovný spoj měkkým pájením
Praktické předvedení
e) Zhotovit svislý spoj měkkým pájením
Praktické předvedení
f) Zhotovit koutový spoj měkkým pájením
Praktické předvedení
g) Dodržovat ustanovení BOZP a hygieny práce
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Prokazování znalostí pracovních postupů zhotovování drážkových krytin na nerovinných střešních plochách
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vybrat pracovní postup zhotovení drážkové krytiny na válcové střeše a zdůvodnit výběr
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Vysvětlit technologický a pracovní postup pokládky krytiny
Ústní ověření
c) Zhotovit náčrt kladečského plánu krytinových pásů
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Zhotovování, kontrolování, upravování a opravování podkladu pod krytiny tvarově složitých střech
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Navrhnout nosnou konstrukci podkladu pro krytinu o ploše minimálně 6 m2
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Zhotovit nosnou konstrukci podkladu pro krytinu o ploše minimálně 6 m2
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Zhotovit podklad pro krytinu o ploše minimálně 6 m2
Praktické předvedení
d) Popsat způsoby opravy nosné konstrukce podkladu na tvarově náročné střešní konstrukci
Ústní ověření
e) Dodržovat ustanovení BOZP a NV 362/2005 Sb.
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Stavební klempíř/klempířka pro tvarově a řemeslně náročné prvky a konstrukce, 3.5.2025 8:41:22
Strana 4 z 10

Hodnoticí standard

Montáž drážkové krytiny na nerovinných střešních plochách
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Navrhnout pracovní postup montáže krytiny o ploše minimálně 6 m2 dle zadání
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Namontovat krytinu o ploše minimálně 6 m2 dle zadání
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Dodržovat ustanovení BOZP, NV 362/2005 Sb., ČSN 73 3610  a technických podkladů výrobců
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Návrh tvarově a řemeslně náročného prvku s rozviny dílů, výpočet spotřeby materiálů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Navrhnout tvarově a řemeslně náročný prvek např. chrlič, ozdobný kotlík odvodnění střech, hrotnici věží, větrnou růžici s rozviny jednotlivých dílů (uchazeč může ke zkoušce přinést vlastní návrh, který bude prakticky realizovat)
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Vypočítat spotřebu materiálů na zhotovení řemeslně náročného prvku
Praktické předvedení s výpočtem
Je třeba splnit obě kritéria.
Zhotovování a montáž tvarově a řemeslně náročných prvků
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Zhotovit tvarově náročný klempířský prvek podle vlastního návrhu (chrlič, ozdobný kotlík odvodnění střech, hrotnici věží, větrnou růžici)
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Navrhnout postup montáže prvku na zadanou konstrukci
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Dodržovat ustanovení BOZP
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Zhotovování replik historických klempířských prvků
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat základní postupy zhotovování replik historických klempířských prvků
Ústní ověření
b) Zhotovit nákres jednoho klempířského prvku (chrlič, ozdobný kotlík odvodnění střech, hrotnice věží, větrná růžice s rozviny)
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c) Zhotovit šablony tvarů a rozvinu složitého detailu
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d) Zhotovit díly repliky
Praktické předvedení
e) Kompletovat repliku historického prvku
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Stavební klempíř/klempířka pro tvarově a řemeslně náročné prvky a konstrukce, 3.5.2025 8:41:22
Strana 5 z 10

Hodnoticí standard

Povrchové úpravy klempířských prvků
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat základní povrchové úpravy klempířského plechu, potřebné materiály, nářadí a pracovní pomůcky
Ústní ověření
b) Navrhnout pracovní postup povrchové úpravy zhotovitelné ručně v podmínkách stavby
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Zhotovit jednoduchou plošnou úpravu povrchu měděného plechu dle zadání (pocínování nebo patinování)
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Dodržovat ustanovení BOZP a hygieny práce
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Stavební klempíř/klempířka pro tvarově a řemeslně náročné prvky a konstrukce, 3.5.2025 8:41:22
Strana 6 z 10

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=2100&kod_sm1=41).
 
Podmínky připuštění ke zkoušce: uchazeč o tuto profesní kvalifikaci musí být držitelem úplné profesní kvalifikace stavební klempíř, kterou doloží:
a)	dokladem o absolvování středního vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání 23–55–H/01 klempíř, zaměření stavební klempíř, nebo
b)	osvědčeními o získání profesních kvalifikací skládajících úplnou profesní kvalifikaci 36-99-H/09 klempíř stavební: 36-106-H Stavební klempíř/klempířka pro zhotovování drážkových krytin, 36-107-H Stavební klempíř/klempířka pro skládané plechové krytiny a 36-105-H Stavební klempíř/klempířka pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin, střední vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou. 
 
Aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy, musí uchazeč předložit doklad o všeobecném školení z BOZ při práci ve výškách dle NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších přepisů.
 
Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem, obuví a osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími prováděným pracím.
 
Zkoušku lze realizovat buď na cvičné střeše, nebo na reálné stavbě.
 
Při ověřování odborných způsobilostí je třeba respektovat ustanovení následujících norem a právních předpisů:
ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části
ČSN 73 1901 Navrhování střech – základní ustanovení
ČSN 733610 Navrhování klempířských konstrukcí
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů.
 
Při praktickém ověřování jednotlivých kompetencí je třeba hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Podmínkou úspěšného hodnocení je dodržování předpisů BOZP, používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů požární ochrany a hygieny práce během zkoušky.
Nedílnou součástí hodnocení uchazeče je hodnocení kvality provedení prací.
 
Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování odborných způsobilostí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.
Autorizovaná osoba zajistí manipulační prostředky pro dopravu materiálů na střechu včetně jejich obsluhy.

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.
Stavební klempíř/klempířka pro tvarově a řemeslně náročné prvky a konstrukce, 3.5.2025 8:41:22
Strana 7 z 10

Hodnoticí standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
 
a)	Střední vzdělání s výučním listem v oboru 23–55–H/01 klempíř, zaměření stavební klempíř, s praxí v délce minimálně 5 let v povolání stavební klempíř, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
b)	Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání 23–55–H/01 klempíř, zaměření stavební klempíř a pedagogické vzdělání dle § 9 odst. 5 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, minimálně 5 let praxe v povolání učitele odborného výcviku v oboru vzdělání 23–55–H/01 klempíř nebo 23–55–E/01 klempířské práce, zaměření stavební klempíř, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
c)	Střední vzdělání s maturitní zkouškou se stavebním nebo dřevozpracujícím zaměřením s praxí v délce minimálně 5 let ve funkci vedoucího pracovníka v oblasti stavebně-klempířských prací, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace
d)	Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na pozemní stavitelství s praxí v délce minimálně 5 let ve funkci vedoucího pracovníka v oblasti stavebně-klempířských prací, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci. 
 
Další požadavky:
·	Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
·	Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.
 
Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz
Stavební klempíř/klempířka pro tvarově a řemeslně náročné prvky a konstrukce, 3.5.2025 8:41:22
Strana 8 z 10

Hodnoticí standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky
Pracoviště umožňující realizaci zkoušek vybavené potřebnými klempířskými materiály, nářadím a zařízeními pro klempířské práce, mechanizmy pro dopravu materiálů a pomocnými zařízeními (např. lešením) odpovídajícími z hlediska BOZP a hygienických předpisů. Zkoušku lze realizovat buď na cvičné střeše, nebo na reálné stavbě.
 
Měřidla: ocelové pravítko délka 500 mm a 1000 mm, skládací metr dřevěný délka 2000 mm, svinovací metr délka 4000 mm, sklonoměr, úhelník
 
Nářadí a zařízení: nůžky přímé dlouhé, nůžky přímé krátké, nůžky vystřihovací kulaté pravé, nůžky vystřihovací kulaté levé, děrovací nůžky, kleště falcovací rovné, kleště falcovací zahnuté 45°, kleště krycí, kleště kulaté, kleště rozfalcovávací, kleště na ohýbání kapes, kladívko zámečnické 300 g, palička dřevěná, palička plastová, přeložník-drážkovnice, ohýbačka 2 m, nůžky pákové nebo padací, profilovací stroj, falcovací stroj, uzavírač okapnice, uzavírač dvojité stojaté drážky, uzavírač úhlové stojaté drážky, pájecí souprava s kladívkem 500 g
 
Pomůcky: žebřík, pracovní stůl, profilovací stůl, provázek, vodováha, salmiak, pájecí kapalina, štětec, ocelový kartáč, hadřík, zapalovač, prodlužovací kabel
 
Zdroj elektrické energie: 230 V, 380 V
 
Projektová dokumentace související s hodnocenými činnostmi
 
Předepsané technologické postupy a informační materiály (např. technické listy, technické podklady výrobců daného materiálu)
 
Právní předpisy:
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů.
 
Technické normy:
ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části
ČSN 73 1901 Navrhování střech – základní ustanovení
ČSN 733610 Navrhování klempířských konstrukcí
 
Pomocný personál.
 
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.
 
K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku
Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 30 až 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 24 až 30 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška bude rozdělena do více dnů. 
Stavební klempíř/klempířka pro tvarově a řemeslně náročné prvky a konstrukce, 3.5.2025 8:41:22
Strana 9 z 10

Hodnoticí standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
RHEINZINK ČR, s. r. o., Poděbrady
Fas Maniny, Praha
Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy
Stavební klempíř/klempířka pro tvarově a řemeslně náročné prvky a konstrukce, 3.5.2025 8:41:22
Strana 10 z 10