Kvalifikační standard	

	
Montér prací pod napětím NN do 1000 V (kód: 26-049-H) 	
	
Autorizující orgán:	Ministerstvo průmyslu a obchodu	
		
Skupina oborů:	Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)	
Týká se povolání:	Elektromechanik pro silnoproud	
		
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:	3	
	
Odborná způsobilost	
	
Název	Úroveň	
Dodržování zásad BOZP při montáži a připojování kabelových souborů k energetické síti	3	
Orientace v technické dokumentaci a normách	3	
Provádění přechodu svazkových vodičů na zemní kabel	3	
Výměna pojistkových spodků v kabelových skříních NN	3	
Montáž přípojky odběratele z kabelu NN pomocí odbočovací svorky a odbočné spojky	3	
Montáž průběžné spojky na plastovém kabelu NN	3	
Výměna vyhřátého kabelového oka v jedné fázi bez přerušení proudové zátěže	3	
Vedení dokumentace a záznamů o provedené práci	3	
Kontrola stavu použitých ochranných osobních pomůcek a nářadí	3	
	
Montér prací pod napětím NN do 1000 V,  16.06.2025 2:19:23	Strana 1 z 2		
		Kvalifikační standard	

	
Platnost standardu	
Standard je platný od: 07.10.2020	
	
Montér prací pod napětím NN do 1000 V,  16.06.2025 2:19:23	Strana 2 z 2